צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא), התש"ף - 2019

|  |
| --- |
|  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-2א לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט–1979[[1]](#footnote-1) (להלן – הפקודה) ובהתייעצות עם הממונה על התקינה לעניין סעיפים 1(2) ו-2(א)(1)(ג), אני מצווה לאמור:  |
| מיון טובין שחל עליהם תקן רשמי לקבוצות יבוא |  | טובין שלגביהם חלה חובת התאמה לדרישות תקן רשמי, בהתאם להוראות חוק התקנים, התשי"ג–1953[[2]](#footnote-2), ימוינו בהתאם לשיוך התקן שאליו נדרשים להתאים, לארבע קבוצות, שלפיהן ייקבעו התנאים שנדרשים להתקיים לגבי הטובין לשם קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה (בצו זה – קבוצות יבוא), כמפורט להלן: |
|  |  | 1. קבוצת יבוא מספר 1 – התנאים לקבלת אישור עמידה בדרישות הממונה לטובין שבמשלוח השייכים לקבוצה זו, הם קבלת אישור דגם ואישור משלוח;
 |
|  |  | 1. קבוצת יבוא מספר 2 – התנאים לקבלת אישור עמידה בדרישות הממונה לטובין שבמשלוח השייכים לקבוצה זו, הם כמפורט להלן:
 |
|  |  |  | 1. אישור דגם;
 |
|  |  |  | 1. היבואן הגיש לממונה על התקינה הצהרה בדבר התאמת הטובין שבמשלוח לדרישות התקן הרשמי שחל עליהם וכן הצהרה כי הטובין שבמשלוח תואמים את הדגם שנבדק וקיבל אישור דגם כאמור בפסקת משנה (א), הכל לפי הוראות הפקודה והוראות הממונה על התקינה שנקבעו לפיה;
 |
|  |  | 1. קבוצת יבוא מספר 3 – התנאי לקבלת אישור עמידה בדרישות הממונה לטובין שבמשלוח השייכים לקבוצה זו, הוא הגשת הצהרה בדבר התאמת הטובין שבמשלוח לדרישת התקן הרשמי שחל עליהם;
 |
|  |  | 1. קבוצת יבוא מספר 4 - טובין המיועדים במהותם לשימוש בתעשייה בלבד, שהשחרור שלהם לא יהיה מותנה בקבלת אישור ת"ר כהגדרתו בתוספת השנייה לצו יבוא חופשי, התשע"ד–2014 (להלן – צו יבוא חופשי) ויינתן לגביהם היתר מראש לפי סעיף2(ג)(2) לצו יבוא חופשי.
 |
| שיוך תקנים רשמיים לקבוצות יבוא ופרסומם |  | 1. התקנים ישויכו לקבוצות יבוא, לפי הוראות אלה:
 |
|  |  |  | 1. תקן רשמי ישויך לקבוצת יבוא מספר 3, אלא אם כן מתקיים אחד מאלה:
 |
|  |  |  |  | * + 1. נקבע בתוספת הראשונה, בכפוף לאמור בסעיף 2א(ד) לפקודה, כי התקן ישויך לקבוצת יבוא מספר 1;
		2. לפי הוראות הממונה בתוקף סמכותו לפי סעיף 2א(ח)(1) לפקודה, אשר פורסמו ברשומות, שויך תקן, שטרם חלפה שנה ממועד הכניסה לתוקף של אכרזתו הראשונה (להלן – מועד האכרזה), לקבוצת יבוא מספר 1;
 |
|  |  |  |  | * + 1. בכפוף להוראות סעיף 2א(ג), (ד) או (ח)(2) לפקודה, נקבע בתוספת השנייה כי התקן ישויך לקבוצת יבוא מספר 2.
 |
|  |  |  | 1. תקן רשמי ששויך לקבוצת יבוא מספר 1 לפי הוראות הממונה בהתאם להוראות פסקה (1)(ב), בתום שנה ממועד אכרזתו ישויך לקבוצת יבוא מספר 3, אלא אם כן נקבע לגביו אחרת בתוספת הראשונה או השנייה לפי פסקה(1)(א) או (ג), לפי העניין; הודעה על שיוכו של תקן לקבוצת יבוא מספר 3 לפי הוראות פסקה זו, תפורסם באתר המשרד;
 |
|  |  |  | 1. תקן רשמי ששויך לקבוצת יבוא מספר 1 או לקבוצת יבוא מספר 2 לפי הוראות פסקה (1), ישונה שיוכו לקבוצת יבוא מספר 3 אם נקבע כך בתוספת השלישית; הוראות פסקה זו חלות גם על תקן רשמי ששויך לקבוצת יבוא מספר 1 לפי הוראות הממונה בהתאם להוראות פסקה 1(א), וטרם חלפה שנה ממועד אכרזתו.
 |
|  |  | 1. הרשימה המלאה והעדכנית של התקנים הרשמיים לפי שיוכם לקבוצות היבוא תתפרסם באתר המשרד ותעודכן מזמן לזמן.
 |
| שיוך תקן לקבוצת יבוא מספר 4 |  | על אף האמור בסעיף 2, תקן רשמי הנוגע לסוג טובין העומדים בתנאים הקבועים בסעיף 1(4), שנכלל בתוספת הרביעית, ישויך לקבוצת יבוא מספר 4, כל עוד לא נקבע לגביו אחרת. |
| קביעה על שינוי שיוך תקן רשמי |  | (א) בטרם קביעה על שינוי שיוך תקן רשמי לפי סעיף 2(א)(1) או (3) או לפי סעיף 3, יפרסם הממונה הודעה על הכוונה לקבוע את שינוי השיוך באתר האינטרנט של המשרד; הודעה כאמור תפורסם עד 30 ימים לפני פרסום הקביעה על שינוי השיוך בתוספת המתאימה לפי סעיף 2(א), אלא אם כן החליט השר או הממונה אחרת לגבי שיוכו של תקן מסוים, בשל צורך חיוני לשינוי מהיר או דחיפות רבה.  |
|  |  | (ב) הממונה יודיע על פרסום ההודעה כאמור בתקנת משנה (א) לשרי הממשלה, ובכללם לשר הממונה כמשמעותו בסעיף 8(ד) לחוק התקנים, וליבואנים הרשומים; נוסף על האמור, הממונה יודיע לפי תקנת משנה זו גם לגופים המפורטים להלן, ובלבד שאותם גופים הודיעו לממונה על נציג מטעמם שיהיה מוסמך לקבל את ההודעה: |
|  |  |  | (1) איגוד לשכות המסחר; |
|  |  |  | (2) התאחדות התעשיינים בישראל; |
|  |  |  | (3) ארגוני הצרכנים כהגדרתם בסעיף 31(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981[[3]](#footnote-3). |
|  |  | (ג) שינוי שיוך של תקן רשמי ייכנס לתוקף בתום 30 ימים מיום פרסום הקביעה על שינוי השיוך בתוספת המתאימה לפי סעיף 2(א), אלא אם כן החליט השר או הממונה כי שינוי השיוך ייכנס לתוקף במועד מאוחר יותר או מוקדם יותר, בשל צורך בתקופת היערכות ארוכה יותר או בשל צורך חיוני לשינוי מהיר או דחיפות רבה, לפי העניין. |
| הוראת מעבר | 5. | התקנים המפורטים בתוספת הראשונה, בתוספת השנייה, בתוספת השלישית או בתוספת הרביעית, ביום תחילתן של תקנות אלה, ישויכו לקבוצת יבוא מספר 1, קבוצת יבוא מספר 2, קבוצת יבוא מספר 3 או קבוצת יבוא מספר 4, לפי העניין, מבלי שיחולו על אותו שיוך הוראות סעיף 4. |
|  |  | תוספת ראשונה |
|  |  | (סעיף 2(א)(1)(א)) |
|  |  | התקנים המפורטים להלן משויכים לקבוצת יבוא מספר 1: |

| **מספר תקן** | **שם התקן** | **הערות** |
| --- | --- | --- |
| ת"י 1 | צמנט: צמנט רגיל |   |
| ת"י 20  חלק 1 | מנורות: דרישות כלליות ובדיקות | למעט דרישות סעיף 0.3.202 "General Requirements"\* לעניין דרישות סעיף 0.3.202 "General Requirements", משויך לקבוצת יבוא מספר 3.\*\* שינויי החלוקה לקבוצות שלעיל מתייחסים גם למנורות שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת"י 20 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכח ת"י 20 חלק 1  |
| ת"י 20  חלק 2.1 | מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 1 |
| ת"י 20  חלק 2.2 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 1 |
| ת"י 20  חלק 2.4 | מנורות: מנורות מיטלטלות למטרות כלליות | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 1 |
| ת"י 20  חלק 2.7 | מנורות: מנורות מיטלטלות לשימוש בגינות | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 1 |
| ת"י 20  חלק 2.10 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות לילדים | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 1 |
| ת"י 20  חלק 2.11 | מנורות: מנורות לאקווריון | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 1 |
| ת"י 20  חלק 2.20 | מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורה | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 1 |
| ת"י 32  חלק 1.1 | תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרמים עד 16 אמפר - דרישות כלליות |   |
| ת"י 32  חלק 2.5 | תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות ייחודיות למתאמים |   |
| ת"י 33  חלק 1 | מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות | למעט מפסקים המופעלים על ידי חיישני אור ומפסקים אלקטרוניים המופעלים על ידי גלאי תנועה\* לעניין מפסקים המופעלים על ידי חיישני אור ומפסקים אלקטרוניים המופעלים על ידי גלאי תנועה משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 37  חלק 1 | לבידים: לבידים רגילים |   |
| ת"י 37  חלק 2 | לבידים: לבידים עם מליא פסיסי עץ |   |
| ת"י 47 | נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים |   |
| ת"י 66 | מטפים מיטלטלים של קצף או מים או כימיקל רטוב המכילים גז סניקה: המטפה |   |
| ת"י 69 | מחממי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי |   |
| ת"י 70  חלק 1 | מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם): תכן ומבנה |   |
| ת"י 70  חלק 2 | מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם): בדיקות תקופתיות |   |
| ת"י 145  חלק 1 | תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות |   |
| ת"י 172 | מכלי זכוכית למוצרי מזון ולמשקאות | לעניין משקאות מוגזים\* לעניין משקאות שאינם מוגזים, משויך לקבוצת יבוא מספר 2 |
| ת"י 221 | טרפנטין מינרלי |   |
| ת"י 251 | מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים | למעט דרישות סעיף 14 "מניעת הפרעות רדיו", דרישות סעיף 25.1 "חיבורים לזינה ופתילים חיצוניים" במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים)  ודרישות סעיף 32 "קרינה רעילות וסיכונים דומים" \* לעניין דרישות סעיף 14 "מניעת הפרעות רדיו", דרישות סעיף 25.1 "חיבורים לזינה ופתילים חיצוניים" במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים) ודרישות סעיף 32 "קרינה רעילות וסיכונים דומים", משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 314 | אריחי קרמיקה: הגדרות, מיון, איפיונים וסימון | לעניין אריחי קרמיקה המיועדים לריצוף \* לעניין אריחי קרמיקה המיועדים לחיפוי קירות, משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 318 | מטפי פחמן דו-חמצני מיטלטלים |   |
| ת"י 365  חלק 1 | ציוד לכיבוי אש: זרנוקים אטומים שטוחים |   |
| ת"י 365  חלק 2 | ציוד לכיבוי אש: מצמד לחץ |   |
| ת"י 365  חלק 3 | ציוד לכיבוי אש: חיבור זרנוק ומצמד לחץ במכלל לכיבוי אש |   |
| ת"י 383  חלק 1 | גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה לא מתכתי |   |
| ת"י 383  חלק 2 | גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה מתכתי |   |
| ת"י 386  חלק 1 | כובעונים (קונדומים): כובעונים מלטקס גומי טבעי - דרישות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 386  חלק 2 | כובעונים (קונדומים): כובעונים מפוליאורתן - דרישות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 428 | סירי לחץ |   |
| ת"י 448  חלק 1 | הידרנט לכיבוי אש: ברז כיבוי |   |
| ת"י 463 | מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המאוחסנים בנפרד |   |
| ת"י 473 | כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: דרישות כלליות |   |
| ת"י 473  חלק 12 | כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינלי עד 1000 וולט: כבלי ריתוך |   |
| ת"י 562  חלק 1 | בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות | למעט צעצועים לילדים מעל גיל 6 שנים, צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה) וצבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים  \* לעניין צעצועים לילדים מעל גיל 6, למעט משחקי חברה (כגון: מונופול, קלפים למיניהם), משויך לקבוצת יבוא מספר 2; לעניין משחקי חברה לילדים מעל גיל 6 שנים (כגון: מונופול, קלפים למיניהם), צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה) וצבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים, משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 562  חלק 2 | בטיחות צעצועים: דליקות |   |
| ת"י 562  חלק 3 | בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסויימים |   |
| ת"י 562  חלק 7 | בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות - דרישות ושיטות בדיקה | לעניין צבעי אצבעות המיועדים לילדים מתחת לגיל 3 שנים    |
| ת"י 562  חלק 8 | בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש ביתי |   |
| ת"י 565  חלק 1 | כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים - דרישות מינימום |   |
| ת"י 565  חלק 2 | כבלים עשויים תילי פלדה: מעליות - דרישות מינימום |   |
| ת"י 570  חלק 1 | מטפים מיטלטלים: מטפים של אבקה ושל גז סניקה המאוחסנים במשותף - המטפה |   |
| ת"י 570  חלק 2 | מטפים מיטלטלים: מד-לחץ |   |
| ת"י 579  חלק 1 | מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים שטוחים |   |
| ת"י 579 חלק 2 | מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מים |   |
| ת"י 637 חלק 1 | שסתומים לגלילי גז: דרישות ובדיקות טיפוס |   |
| ת"י 637 חלק 2.1 | שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ) - שסתומים המופעלים ידנית |   |
| ת"י 637 חלק 2.2 | שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ) - שסתומים הנסגרים מעצמם |   |
| ת"י 637 חלק 3 | שסתומים לגלילי גז: חיבורי מוצא |   |
| ת"י 681 חלק 1 | לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות |   |
| ת"י 681 חלק 2 | לולים לשימוש ביתי: שיטות בדיקה |   |
| ת"י 681 חלק 3 | לולים לשימוש ביתי: עגלולים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 682 חלק 1 | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות |   |
| ת"י 682 חלק 2 | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: שיטות בדיקה |   |
| ת"י 682 חלק 3 | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - דרישות בטיחות |   |
| ת"י 682 חלק 4 | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - שיטות בדיקה |   |
| ת"י 742 | מנפקי אירוסול |   |
| ת"י 764 | זרנוקים לגז פחמימני מעובה (גפ"ם) בפזה גזית |   |
| ת"י 808 | תרמוסטטים למחממי מים חשמליים |   |
| ת"י 818 חלק 2 | חיתולים: חיתולים חד-פעמיים לתינוקות |   |
| ת"י 832 חלק 2.1 | מפסק מגן הפועל בזרם-דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים: חלות הדרישות הכלליות על המפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה |   |
| ת"י 844 | מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ"מ) |   |
| ת"י 867 | תרמומטרים רפואיים העשויים כספית בזכוכית |   |
| ת"י 873 | ילקוט לתלמיד |   |
| ת"י 887 | לוחות שבבים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 887 חלק 1 | לוחות שבבים: לוחות לא מחופים |   |
| ת"י 887 חלק 2 | לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ |   |
| ת"י 887 חלק 3 | לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופלסטיים |   |
| ת"י 900 חלק 1 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבסעיף 25 "Supply connection and external flexible cords" לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),  דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards",  דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" בתקנים הוולונטריים, ת"י 900 חלקים: 2.12, 2.13, 2.16, 2.27, 2.31, 2.52, 2.55, 2.59, 2.66, 2.75, 2.76, 2.81, 2.85, 2.89, 2.95, 2.97 ו-2.98, אשר מחייבים מכח ת"י 900 חלק 1   ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש", ולמעט כורסאות קימה חשמליות שבת"י 900 חלק 1\* לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבסעיף 25 "Supply connection and external flexible cords" לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),  דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards",  דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)",  דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" בתקנים הוולונטריים, ת"י 900 חלקים: 2.12, 2.13, 2.16, 2.27, 2.31, 2.52, 2.55, 2.59, 2.66, 2.75, 2.76, 2.81, 2.85, 2.89, 2.95, 2.97 ו-2.98, אשר מחייבים מכח ת"י 900 חלק 1 ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש", ולעניין כורסאות קימה חשמליות שבת"י 900 חלק 1, משויך  לקבוצת יבוא מספר 3\*\* שינויי החלוקה לקבוצות שלעיל מתייחסים גם למוצרי חשמל שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת"י 900 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכח ת"י 900 חלק 1  |
| ת"י 900 חלק 2.2 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards" , דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש" \* לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש", משויך לקבוצת יבוא מספר 3  |
| ת"י 900 חלק 2.3 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" ודרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" \* לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" ודרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 900 חלק 2.5 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש"  \* לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", ולעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש", משויך לקבוצת יבוא מספר 3   |
| ת"י 900 חלק 2.6 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 1), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" למעט עניין כיריים אינדוקציה ותנורי אינדוקציה ולמעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"  \* לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 1), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", למעט כיריים אינדוקציה ותנורי אינדוקציה אשר יבדקו במשטר בדיקות של קבוצה 1, ולעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש", משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 900 חלק 2.7 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה | למעט דרישות סעיף 10.202 "טיב הכביסה", למעט דרישות סעיף 10.203 "טיב הסחיטה", למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 1), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" ולמעט עניין טיב הכביסה וטיב הסחיטה שבסעיף 204   \* לעניין דרישות סעיף 10.202 "טיב הכביסה", לעניין דרישות סעיף 10.203 "טיב הסחיטה", לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 1), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" ולעניין עניין טיב הכביסה וטיב הסחיטה שבסעיף 204  , משויך לקבוצת יבוא מספר 3  |
| ת"י 900 חלק 2.9 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 1), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" ולמעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" \* לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 1), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" ולעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 900 חלק 2.14 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 1), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards" ולמעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" \* לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 1), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards" , ולעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 900 חלק 2.15 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" ודרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", \* לעניין סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards עבור מכונות להכנת קפה/תה מסחריות/מוסדיות המחוברות לרשת הספקת המים ועבור קומקומים ומכשירים אחרים להרתחת מים, שקיבולם הנקוב אינו גדול מ- 10 ליטר, משויך לקבוצת יבוא מספר 2; לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards" עבור מכונות להכנת קפה/תה ביתיות שאינן מחוברות לרשת הספקת המים ועבור שאר המכשירים הכלולים בחלות התקן ושאינם כלולים בקבוצת יבוא 2,ולעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)",ודרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 900 חלק 2.17 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, כריות, פריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומים | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש" \* לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש", משויך לקבוצת יבוא מספר 3  |
| ת"י 900 חלק 2.23 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש"  \* לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש", משויך לקבוצת יבוא מספר 3  |
| ת"י 900 חלק 2.24 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 6.101 "Classification", למעט דרישות סעיף 22.110א "אמצעי קירור", למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 1), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" ולמעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"  \* לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 6.101 "Classification", לעניין דרישות סעיף 22.110א "אמצעי קירור", לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש", משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 900 חלק 2.25 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי גלי-מיקרו, לרבות תנורי גלי-מיקרו משולבים | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש" לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש", משויך לקבוצת יבוא מספר 3  |
| ת"י 900 חלק 2.28 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות תפירה | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש"   \* לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש", משויך לקבוצת יבוא מספר 3    |
| ת"י 900 חלק 2.30 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש"   \* לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש", משויך לקבוצת יבוא מספר 3    |
| ת"י 900 חלק 2.35 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים | למעט דרישות סעיף 7.12.201 (מתוך סעיף Marking and instruction), דרישות התוספת הלאומית לסעיף 10.1 "Power input and current",דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש"   \* לעניין דרישות סעיף 7.12.201 (מתוך סעיף Marking and instruction), דרישות התוספת הלאומית לסעיף 10.1 "Power input and current",דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש", משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 900 חלק 2.45 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום ומכשירים דומים | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש"   \* לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש", משויך לקבוצת יבוא מספר 3  |
| ת"י 900 חלק 2.74 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום בטבילה | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש"   \* לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש", משויך לקבוצת יבוא מספר 3    |
| ת"י 900 חלק 2.80 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאווררים | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש"   \* לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש", משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 907 חלק 1 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - כללי |   |
| ת"י 907 חלק 2 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת |   |
| ת"י 907 חלק 3 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - מכשירים הכוללים כירה מזכוכית קרמית |   |
| ת"י 907 חלק 4 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגייה - כללי |   |
| ת"י 907 חלק 5 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגייה - מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת |   |
| ת"י 968 חלק 1 | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירים הצורכים גפ"מ בפזה גזית בלחץ ישיר |   |
| ת"י 968 חלק 2 | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מחממים קורנים ללא ארובה ("מחממי פטרייה") לשימוש מחוץ לבניינים או בשטחים מאווררים היטב |   |
| ת"י 968 חלק 3 | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): משפתים העומדים בפני עצמם, לרבות אלה שמשולב בהם מצלה, לשימוש מחוץ לבניינים |   |
| ת"י 968 חלק 4 | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירי צלייה ("ברביקיו") לשימוש מחוץ לבניינים |   |
| ת"י 987 | מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר |   |
| ת"י 990 חלק 1 | סוללות ראשוניות: כללי |   |
| ת"י 994 חלק 1 | מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה | למעט מזגנים לשימושים מיוחדים (כגון: שימוש בתהליכים תעשייתיים, במיתקני תקשורת, בצבא), מזגנים מיוחדים לשימוש בכלי תחבורה ודרישות סעיף 203 בעניין "דרישות פעולה ושיטות מדידה עבור הספק קול"  \* לעניין מזגנים מיוחדים לשימוש בכלי תחבורה, משויך לקבוצת יבוא מספר 2; לעניין סעיף 203 בעניין "דרישות פעולה ושיטות מדידה עבור הספק קול", משויך לקבוצת יבוא מספר 3;  לעניין מזגנים לשימושים מיוחדים (כגון: שימוש בתהליכים תעשייתיים, במיתקני תקשורת, בצבא), משויך לקבוצת יבוא מספר 4   |
| ת"י 995 חלק 1 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים מיטלטלים לחימום חלל, ללא ארובה, המופעלים בגפ"ם |   |
| ת"י 995 חלק 2 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: מכשירי גז דקורטיביים המדמים בערה של דלק מוצקי |   |
| ת"י 995 חלק 3 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאיים |   |
| ת"י 995 חלק 4 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת, ללא מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-70 קו"ט |   |
| ת"י 995 חלק 5 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצים, הכוללים מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-20 קו"ט |   |
| ת"י 995 חלק 6 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל, עם מבערי מפוח, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-70 קו"ט |   |
| ת"י 1003 חלק 1.1 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - שיטות בדיקה |   |
| ת"י 1003 חלק 1.2 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - גבולות מותרים | לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית מעוטרים \* לעניין כלי הגשה מזכוכית לא מעוטרים, משויך לקבוצת יבוא מספר 3  |
| ת"י 1048 | מוצרי טיפול בילדים - עריסות נישאות ומעמדים לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 1049 | מכשירים ביתיים הצורכים גז וחשמל לאפייה, לבישול ולצלייה |   |
| ת"י 1107 | התקני ריסון לילדים ברכב מנועי |   |
| ת"י 1116 | מוני גז |   |
| ת"י 1153 | מטפים לכיבוי אש לשימוש חד-פעמי |   |
| ת"י 1157 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 1273 | מוצרים לשימוש ולטיפול בילד - "הליכונים" לתינוקות: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 1296 חלק 1 | מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממי אגירה |   |
| ת"י 1296 חלק 2 | מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממי מים מידיים להפקת מים חמים ביתיים |   |
| ת"י 1296 חלק 3 | מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית המופעלים בגז - תקן ספציפי למכשירים מטיפוס B1 |   |
| ת"י 1296 חלק 4 | מחממי מים ביתיים המוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית מטיפוס C שהספק החום הנומינלי שלהם אינו גדול מ-70 קילווט |   |
| ת"י 1296 חלק 5 | מחממי מים ביתיים המוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית - דרישות מיוחדות לפעולת מים חמים של דוודים משולבים שהספק החום הנומינלי שלהם אינו גדול מ-70 קילווט |   |
| ת"י 1296 חלק 6 | מחממי מים ביתיים המוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית - דרישות מיוחדות לדודי עיבוי שהספק החום הנומינלי שלהם אינו גדול מ-70 קילווט |   |
| ת"י 1300 | מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה לכיבוי מתכות בעירות |   |
| ת"י 1313 | אבזרים להיגיינה של האשה: טמפונים לווסת |   |
| ת"י 1381 חלק 1 | מערכות להעברה ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל - דרישות כלליות |   |
| ת"י 1381 חלק 2.1 | מערכות להעברה ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל - דרישות ייחודיות: מערכות להעברה ולסינוף של כבלים המיועדות להרכבה על קירות או תקרות |   |
| ת"י 1481 | לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש |   |
| ת"י 1498 חלק 1 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 1498 חלק 2 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות |   |
| ת"י 1498 חלק 3 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות |   |
| ת"י 1498 חלק 4 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה |   |
| ת"י 1498 חלק 5 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות |   |
| ת"י 1498 חלק 6 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקני נענוע |   |
| ת"י 1505 חלק 1 | מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה |   |
| ת"י 1505 חלק 2 | מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי: מערכות אוסמוזה הפוכה |   |
| ת"י 1516 חלק 1 | כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו=Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=Um): כבלים למתח נקוב של 1 ק"ו (1.2 ק"ו=Um) ו-3 ק"ו (3.6 ק"ו=Um) |   |
| ת"י 1548 | מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים |   |
| ת"י 1604 חלק 1 | מכונות ומבנים של ירידים וגני שעשועים - בטיחות |   |
| ת"י 1607 | שסתומים ידניים לגז פחמימני מעובה (גפ"מ) ולגז טבעי |   |
| ת"י 1735 חלק 4 | פלדה לדריכת בטון - גדילים |   |
| ת"י 1836 | דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים |   |
| ת"י 1888 | מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 1913 | לוחות כפיסי עץ מכוונים (OSB) |   |
| ת"י 1921 | וסתי לחץ ווסתים מחליפים אוטומטיים לגפ"מ |   |
| ת"י 1964 | שסתום בטיחות ושסתום בטיחות משולב עם שסתום חד-כיווני |   |
| ת"י 2206 חלק 1 | גלגילון לכיבוי אש: דרישות מבנה ובדיקות |   |
| ת"י 2217 | מטפי אבקה אוטומטיים קבועים לדלקות ממין ב (נוזלים וגזים) |   |
| ת"י 2250 חלק 1 | פותח סתימות בצנרת ניקוז: דרישות לבטיחות, לאריזה ולסימון |   |
| ת"י 2252 חלק 1 | מעלונים חשמליים לאנשים עם מוגבלות תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים המותקנים בפיר שאינו סגור |   |
| ת"י 2252 חלק 2 | משטחי הרמה חשמליים למוגבלי-תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור משופע |   |
| ת"י 2302 חלק 1 | חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה |   |
| ת"י 2302 חלק 2 | חומרים ותערובות מסוכנים: הובלה – סיווג, תיווי, סימון ואריזה |   |
| ת"י 2481 חלק 0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – דרישות יסוד |   |
| ת"י 2481 חלק 1 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות חשמליות |   |
| ת"י 2481 חלק 2 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות הידרוליות |   |
| ת"י 2481 חלק 41 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות מיוחדות להובלת נוסעים ומשא – מעלונים אנכיים המותקנים בפיר סגור לשימוש אנשים עם מוגבלות תנועה |   |
| ת"י 4272 חלק 1 | תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים, המיועדים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, אריזה וסימון |   |
| ת"י 4280 חלק 1 | דודי קיטור: דוודים בעלי צינורות אש |   |
| ת"י 4295 | מכלי לחץ | למעט מפרידי שמן למדחסים בורגיים  \* לעניין מפרידי שמן למדחסים בורגיים, משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 4466 חלק 2 | פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים |   |
| ת"י 4466 חלק 3 | פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים |   |
| ת"י 4466 חלק 4 | פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות |   |
| ת"י 4466 חלק 5 | פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים |   |
| ת"י 5115 חלק 1 | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - דרישות בטיחות |   |
| ת"י 5115 חלק 2 | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - שיטות בדיקה |   |
| ת"י 5115 חלק 3 | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 5115 חלק 4 | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי - התקנה ותחזוקה |   |
| ת"י 5201 | חומרים להצתת פחמים או עץ, לשימוש במכשירי צלייה וקלייה ("מנגל", "ברביקיו", "גריל") - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 5678 | אוורור בניינים - מובלים - מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים |   |
| ת"י 5694 | אבזרי ניקוז לקבועות תברואיות - דרישות ושיטות בדיקה | לעניין סיפונים/מחסומים שרשוריים   |
| ת"י 5817 חלק 1 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - אבזרי שתייה: כללי ודרישות ושיטות בדיקה מכניות |   |
| ת"י 5817 חלק 2 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - אבזרי שתייה: דרישות ושיטות בדיקה כימיות |   |
| ת"י 6558 חלק 1 | בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים - דרישות בטיחות |   |
| ת"י 9809 חלק 1 | מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות: מכלי פלדה שעברו צינון והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם קטן מ-1100 מגפ"ס |   |
| ת"י 9809 חלק 2 | מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות: מכלי פלדה שעברו צינון והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם גדול מ-1100 מגפ"ס או שווה לו |   |
| ת"י 9809 חלק 3 | מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר - תכן מבנה ובדיקות: מכלים מפלדה מנורמלת |   |
| ת"י 12227 חלק 1 | לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 12586 | אבזרים לטיפול בילדים - מחזיק מוצץ: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 14036 | מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - נדנדות הקפצה לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 14372 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - סכין, כף ומזלג (סכו"ם) ואבזרי האכלה: דרישות בטיחות ובדיקות |   |
| ת"י 14988 חלק 1 | כיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות |   |
| ת"י 15194 | אופניים: אופניים עם מנוע עזר חשמלי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 50214 | כבלים שטוחים גמישים בעלי מעטה פוליוויניל כלורי |   |
| ת"י 50464 חלק 1 | שנאי חלוקה תלת-מופעיים טבולים בשמן לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ-50 קו"א עד 2500 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון |   |
| ת"י 50541 חלק 1 | שנאי חלוקה תלת-מופעיים מטיפוס יבש לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ-100 קו"א עד 3150 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון |   |
| ת"י 60034 חלק 1 | מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים |   |
| ת"י 60065 | מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה - דרישות בטיחות | למעט ממירי DC/DC, מוצרי אודיו-וידאו לרכב, מצלמות אבטחה, מכשירי DVR למעגל סגור, דרישות התוספת הלאומית לסעיף 6.2 "Laser radiation" ,דרישות סעיף 15.1.1 "Plugs and sockets" במכשירי אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), מוצרי אודיו וידיאו לרכב כמפורט להלן: מצלמות, צג לרכב, מגבר לרכב, DVD, מתאם מטען ,מפצל שקעי מצת, פלג בדיקה לרכב, מודול לרכב DC/DC,ולמעט דרישות סעיף 201 "מתיישבות אלקטרומגנטית" במכשירי קשר סלולאריים  \* לעניין ממירי DC/DC - למעט דרישות סעיף 15.1.1 "Plugs and sockets" במכשירי אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פיני העוברים לקבוצה 3 (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1) ולעניין מוצרי אודיו-וידאו לרכב, שאינם מפורטים בקבוצת יבוא מספר 3 – משויך לקבוצת יבוא מספר 2;  לעניין מצלמות אבטחה, מכשירי DVR למעגל סגור, דרישות התוספת הלאומית לסעיף 6.2 "Laser radiation", דרישות סעיף 15.1.1 "Plugs and sockets" במכשירי אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), מוצרי אודיו וידיאו לרכב, כמפורט להלן: מצלמות, צג לרכב, מגבר לרכב , DVD, מתאם מטען, מפצל שקעי מצת, פלג בדיקה לרכב, מודול לרכב DC/DC, ולעניין דרישות סעיף 201 "מתיישבות אלקטרומגנטית" במכשירי קשר סלולאריים – משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 60095 חלק 1 | מצברי התנעה מטיפוס עופרת-חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה |  |
| ת"י 60155 | מדלקי להט לנורות פלואורניות |   |
| ת"י 60227 חלק 1 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: דרישות כלליות |   |
| ת"י 60227 חלק 2 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: שיטות בדיקה |   |
| ת"י 60227 חלק 3 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים ללא מעטה המיועדים לתיול קבוע |   |
| ת"י 60227 חלק 4 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים בעלי מעטה המיועדים לתיול קבוע |   |
| ת"י 60227 חלק 5 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים גמישים (פתילים) |   |
| ת"י 60227 חלק 6 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים עגולים למעליות וכבלים לחיבורים גמישים |   |
| ת"י 60238 | בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון |   |
| ת"י 60245 חלק 1 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: דרישות כלליות |   |
| ת"י 60245 חלק 2 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: שיטות בדיקה |   |
| ת"י 60245 חלק 3 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים מבודדים בסיליקון עמידים בחום |   |
| ת"י 60245 חלק 4 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: פתילים וכבלים גמישים |   |
| ת"י 60245 חלק 5 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים למעליות |   |
| ת"י 60245 חלק 6 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים לאלקטרודת ריתוך בקשת |   |
| ת"י 60245 חלק 7 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים מבודדים בגומי אתילן-ויניל אצטט עמידים בחום |   |
| ת"י 60245 חלק 8 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: פתילים ליישומים הדורשים גמישות גבוהה |   |
| ת"י 60432 חלק 1 | נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות |   |
| ת"י 60432 חלק 2 | נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות |   |
| ת"י 60730 חלק 2.7 | אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי זמן |   |
| ת"י 60745 חלק 1 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות כלליות | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 7 "Classification", דרישות סעיף 202 "דרישות סביבה", ולמעט שורות 9-10 ("if provider ... IEC 60309") בסעיף 24.4 לחלק האנגלי שבתקן "Supply connections and external flexible cords" לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1)  \* לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 7 "Classification", דרישות סעיף 202 "דרישות סביבה" ולעניין שורות 9-10 ("if provider ... IEC 60309") בסעיף 24.4 לחלק האנגלי שבתקן "Supply connections and external flexible cords" לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), ישויך לקבוצת יבוא מספר 3  |
| ת"י 60745 חלק 2.1 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למקדחות ולמקדחות-הולם | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 60745 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 1  |
| ת"י 60745 חלק 2.2 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למברגים ולמפתחות הולם | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 60745 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 1  |
| ת"י 60745 חלק 2.3 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, למלטשות ולמשחקות דסקה | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 60745 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 1  |
| ת"י 60745 חלק 2.4 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחקות ומלטשות (למעט מטיפוס דסקה) | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 60745 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 1  |
| ת"י 60745 חלק 2.5 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורים עגולים | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 60745 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 1  |
| ת"י 60745 חלק 2.11 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי הלוך ושוב | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 60745 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 1  |
| ת"י 60745 חלק 2.13 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי שרשרת | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 60745 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 1  |
| ת"י 60745 חלק 2.14 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למקצעות | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 60745 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 1 |
| ת"י 60745 חלק 2.15 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לגוזמי שיחים (גדר חיה) | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 60745 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 1 |
| ת"י 60898 חלק 1 | אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים | למעט התוספת הלאומית לסעיף 5.3.4.1 "Standard values up to and including 10000 A" והתוספת הלאומית לסעיף 1.Scope J מתוך Annex J \* לעניין התוספת הלאומית לסעיף 5.3.4.1 "Standard values up to and including 10000 A" והתוספת הלאומית לסעיף 1. Scope J מתוך Annex J, משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 60898 חלק 2 | אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים ובזרם ישר |   |
| ת"י 60921 | נטלים לשפופרות פלואורניות - דרישות ביצועים |   |
| ת"י 61008 חלק 1 | מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בלא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות | למעט התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification"  \* לעניין התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification", משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 61009 חלק 1 | מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר (מפסקי מגן משולבים), המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות | למעט התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification"  \* לעניין התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification", משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 61084 חלק 1 | מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות כלליות |   |
| ת"י 61084 חלק 2.1 | מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות מיוחדות למערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל, המיועדות להרכבה על קירות ועל תקרות |   |
| ת"י 61242 | תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים |   |
| ת"י 61347 חלק 1 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות |   |
| ת"י 61347 חלק 2.1 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות להתקני הדלקה (למעט מדלקי להט) |   |
| ת"י 61347 חלק 2.2 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לממירים אלקטרוניים מורידי מתח לנורות להט המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים |   |
| ת"י 61347 חלק 2.3 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישר והמיועדים לנורות פלואורניות |   |
| ת"י 61347 חלק 2.7 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים ממצברים והמיועדים לתאורת חירום (עצמאיים) |   |
| ת"י 61347 חלק 2.8 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים המיועדים לנורות פלואורניות |   |
| ת"י 61347 חלק 2.9 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרומגנטיים המיועדים לנורות פריקה (למעט נורות פלואורניות) |   |
| ת"י 61386 חלק 21 | מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות - מערכות מובלים קשוחים |   |
| ת"י 61386 חלק 22 | מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות - מערכות מובלים כפיפים |   |
| ת"י 62368 חלק 1 | ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות | למעט ציוד טכנולוגית המידע שחל עליו גם ת"י 60950, ממירי DC/DC, מוצרי אודיו-וידאו לרכב, מצלמות אבטחה, מכשירי DVR למעגל סגור,מוצרי אודיו וידיאו לרכב כמפורט להלן: מצלמות, צג לרכב, מגבר לרכב, DVD, מתאם מטען ,מפצל שקעי מצת, פלג בדיקה לרכב, מודול לרכב DC/DC,ולמעט דרישות סעיף  Mains connectors" .G.4.2" במכשירי אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1)ודרישות סעיף 201 "מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות" במכשירי קשר סלולאריים \* לעניין ציוד טכנולוגית המידע שחל עליו גם ת"י 60950, למעט ספקי כח לציוד זה שהספקם מעל 3000W ,רדאר לרכב ,מערכת התראה לרכב ומערכת ניווט לרכב ולמעט דרישות סעיף 201 "מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות" בספקי כוח חיצוניים לציוד טכנולוגית המידע שחל עליו גם ת"י 60950,  לעניין ממירי DC/DC, למעט דרישות סעיף Mains connectors" .G.4.2" במכשירי אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פיני העוברים לקבוצת יבוא מספר 3 (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1)ולעניין מוצרי אודיו-וידאו לרכב, שאינם מפורטים בקבוצת יבוא מספר 3, משויך לקבוצת יבוא מספר 2; לעניין מצלמות אבטחה, מכשירי DVR למעגל סגור, דרישות סעיף 1 Mains connectors" .G.4.2"  במכשירי אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), מוצרי אודיו וידיאו לרכב, כמפורט להלן: מצלמות, צג לרכב, מגבר לרכב ,  DVD, מתאם מטען, מפצל שקעי מצת, פלג בדיקה לרכב, מודול לרכב DC/DC ,ולעניין דרישות סעיף 201 "מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות" במכשירי קשר סלולאריים ובספקי כוח חיצוניים לציוד טכנולוגית המידע שחל עליו גם ת"י, ולעניין רדאר לרכב, מערכת התראה לרכב, מערכת ניווט לרכב, משויך לקבוצת יבוא מספר 3; לעניין ספקי כח לציוד טכנולוגית המידע שחל עליו גם ת"י 60950 שהספקם מעל 3000,W, משויך לקבוצת יבוא מספר 4 |
| ת"י 62552 | מכשירי קירור ביתיים - מאפיינים ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 62560 | נורות דיודה פולטת אור (LED) במתח גדול מ-50 וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות |   |
| ת"י 62841 חלק 1 | כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות כלליות | למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 7 "Classification" ודרישות התוספת הלאומית שבסעיף  24.1.201 "Supply connections and external flexible cords" \* לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 7 "Classification" ודרישות התוספת הלאומית שבסעיף  24.1.201 "Supply connections and external flexible cords", משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 62841 חלק 2.2 | כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למברגים ולמפתחות–הולם המוחזקים ביד | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 62841 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 1  |
| ת"י 62841 חלק 2.4 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למשחקות ומלטשות (למעט מטיפוס דיסקה) המוחזקות ביד | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 62841 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 1  |
| ת"י 62841 חלק 2.5 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורים עגולים המוחזקים ביד | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 62841 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 1  |
| ת"י 62841 חלק 2.11 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי הלוך ושוב המוחזקים ביד | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 62841 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 1  |
| ת"י 62841 חלק 2.14 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למקצעות המוחזקות ביד | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 62841 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 1  |
| ת"י 71568 חלק 3 | אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף – מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים |   |
| ת"י 71568 חלק 4 | אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים מזיגים במים |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | תוספת שניה |
|  |  | (סעיף 2(א)(1)(ג)) |
|  |  | התקנים המפורטים להלן משויכים לקבוצת יבוא מספר 2: |

| מספר תקן | שם התקן | הערות |
| --- | --- | --- |
| ת"י 5 חלק 1 | בלוקי בטון: בלוקי קיר |  |
| ת"י 20 חלק 2.6 | מנורות: מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות עם נימת להט | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 2 |
| ת"י 20 חלק 2.18 | מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 2 |
| ת"י 20 חלק 2.22 | מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות לתאורת חירום | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 2  |
| ת"י 23 חלק 3 | מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: דלתות לבודות סובבות |  |
| ת"י 27 | צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין |  |
| ת"י 139 | נוזל על בסיס חומרים פעילי-שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל |  |
| ת"י 172 | מכלי זכוכית למוצרי מזון ולמשקאות | לעניין משקאות שאינם מוגזים\* לעניין משקאות מוגזים, משויך לקבוצת יבוא מספר 1 |
| ת"י 215 חלק 1 | רעפים: רעפי חרסית משתלבים |  |
| ת"י 215 חלק 2 | רעפים: רעפי בטון משתלבים |  |
| ת"י 261 | תמיסות נתרן תת כלוריתי |  |
| ת"י 282 | גפרורים - דרישות ביצועים, בטיחות ומיון |  |
| ת"י 438 חלק 1 | אבקות ניקוי - דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון: אבקות כביסה |  |
| ת"י 484 | קסדות בטיחות תעשייתיות |  |
| ת"י 489 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל - דרישות תכן, בדיקות טיפוס, סימון, בקרת איכות |  |
| ת"י 489 חלק 1 | מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה: מערכות מים, ביוב, ניקוז ותיעול |  |
| ת"י 489 חלק 2.1 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: הגדרות, סיווג, עקרונות תכן כלליים, דרישות ביצועים ושיטות בדיקה |  |
| ת"י 489 חלק 2.2 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים יצקת ברזל |  |
| ת"י 489 חלק 2.3 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים פלדה או סגסוגות אלומיניום |  |
| ת"י 489 חלק 2.4 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים בטון מזויין בפלדה |  |
| ת"י 489 חלק 2.5 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים חומרים מרוכבים |  |
| ת"י 489 חלק 2.6 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים פוליפרופילן (PP), פוליאתילן (PE) או פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) |  |
| ת"י 520 | שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי |  |
| ת"י 562 חלק 1 | בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות | לעניין צעצועים לילדים מעל גיל 6, למעט משחקי חברה (כגון: מונופול, קלפים למיניהם)  |
| ת"י 576 חלק 1 | מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בניינים: פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) |  |
| ת"י 636 | שטיחי טקסטיל |  |
| ת"י 750 | צמר מינרלי לבידוד: צמר בתפזורת |  |
| ת"י 751 | צמר מינרלי לבידוד: מוצרים מעוצבים |  |
| ת"י 840 חלק 1 | סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים - דרישות כלליות |  |
| ת"י 840 חלק 2 | סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים: סרטי דוֹק פוליוויניל כלורי (PVC) |  |
| ת"י 900 חלק 2.15 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים | לעניין סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards עבור מכונות להכנת קפה/תה מסחריות/מוסדיות המחוברות לרשת הספקת המים ועבור קומקומים ומכשירים אחרים להרתחת מים, שקיבולם הנקוב אינו גדול מ- 10 ליטר |
| ת"י 915 | גזה רפואית | לעניין גזה רפואית שאינה בעלת רישום אמ"ר \* לעניין גזה רפואית בעלת רישום אמ"ר, משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 938 חלק 1 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה |  |
| ת"י 938 חלק 2 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית שקופה |  |
| ת"י 938 חלק 2.1 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - הגדרות ותכונות פיזיקליות ומכניות כלליות |  |
| ת"י 938 חלק 2.2 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - זכוכית צפה |  |
| ת"י 938 חלק 2.3 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים -זכוכית משוכה |  |
| ת"י 938 חלק 2.4 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - מידות אספקה ומידות סופיות |  |
| ת"י 938 חלק 3 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות | למעט דרישת סעיף 5.1.1 "דרישת התאמה בהתפשטות" \* לעניין דרישת סעיף 5.1.1 "דרישת התאמה בהתפשטות", משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 950 | פרזול בניין - מנגנון גלילי למנעול - דרישות ושיטות בדיקה |  |
| ת"י 958 חלק 1 | מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך הבניין: מערכות פוליפרופילן |  |
| ת"י 994 חלק 1 | מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה | לעניין מזגנים מיוחדים לשימוש בכלי תחבורה  |
| ת"י 1001 חלק 3 | בטיחות אש בבניינים: מדפי אש |  |
| ת"י 1038 חלק 2.1 | מפסק מגן משולב הפועל בזרם-דלף ובזרם-יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים: חלות הדרישות הכלליות על מפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה |  |
| ת"י 1112 חלק 2 | ציוד מגן אישי: מנעלי בטיחות |  |
| ת"י 1139 חלק 2 | פיגומים: פיגומים תלויים ממוכנים (פת"ם) - דרישות בטיחות, חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה, בדיקות |  |
| ת"י 1212 | דלתות אש: עמידות-אש |  |
| ת"י 1212 חלק 1 | מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות |  |
| ת"י 1220 חלק 1 | מערכות גילוי אש: גלאי עשן |  |
| ת"י 1220 חלק 2 | מערכות גילוי אש: יחידות בקרה |  |
| ת"י 1220 חלק 3 | מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות |  |
| ת"י 1220 חלק 4 | מערכות גילוי אש: גלאי חום |  |
| ת"י 1220 חלק 5 | מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים |  |
| ת"י 1220 חלק 6 | מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות ידני |  |
| ת"י 1220 חלק 10 | מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע |  |
| ת"י 1258 חלק 4 | ביגוד מגן: ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה |  |
| ת"י 1268 חלק 3 | מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד-פעמי - מזרקים לשימוש ידני |  |
| ת"י 1268 חלק 5 | מזרקים סטריליים חד-פעמיים, עם מחט או בלא מחט, המיועדים לאינסולין |  |
| ת"י 1268 חלק 7 | מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות סטריליות לשימוש חד-פעמי |  |
| ת"י 1338 | אלקטרודות מצופות ואלקטרודות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך בקשת |  |
| ת"י 1339 | אלקטרודות מצופות לריתוך של פלדות בלתי מחלידות ופלדות עמידות בחום |  |
| ת"י 1340 | אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת מתכת חשמלית של פלדות לא מסוגסגות |  |
| ת"י 1366 | מרסס חומר מדמיע להגנה אישית |  |
| ת"י 1368 חלק 3 | תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק: פליטת חומר חלקיקי |  |
| ת"י 1417 | אבקות לניקוי כלים למדיח כלים: דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון |  |
| ת"י 1430 חלק 1 | יריעות לאיטום גגות: יריעות פוליוויניל כלורי (PVC) |  |
| ת"י 1430 חלק 2 | יריעות לאיטום גגות: יריעות EPDM |  |
| ת"י 1430 חלק 3 | יריעות לאיטום גגות: יריעות ביטומן משופר בפולימרים, מזוינות בסיבי פוליאסטר או בסיבים אחרים לא ארוגים, המיועדות להתקנה בריתוך |  |
| ת"י 1458 חלק 1.1 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר - דרישות לתנאי הספקה |  |
| ת"י 1458 חלק 1.2 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר - דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך |  |
| ת"י 1458 חלק 2.1 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם - דרישות לתנאי הספקה |  |
| ת"י 1458 חלק 2.2 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם - דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך |  |
| ת"י 1490 חלק 1 | מחיצות וחיפויי גבס: לוחות |  |
| ת"י 1516 חלק 2 | כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו=Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=Um) כבלים למתח נקוב מ-6 ק"ו (7.2 ק"ו=Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=Um) |  |
| ת"י 1546 | מציתים: דרישות בטיחות |  |
| ת"י 1605 חלק 1 | מגלשות מים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |  |
| ת"י 1613 | קסדות מגן לרוכבי אופניים |  |
| ת"י 1811 | שיטות ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל מכל מכללי העגילים המוחדרים לנקבים שנעשו בגוף האדם (פירסינג) ומפריטים המיועדים לבוא במגע ישיר וממושך עם העור |  |
| ת"י 1847 חלק 1 | סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות |  |
| ת"י 1847 חלק 2 | סולמות: דרישות, בדיקות וסימון |  |
| ת"י 1847 חלק 4 | סולמות: סולמות מפרקיים |  |
| ת"י 2207 | תחמושת עם הצתה מרכזית לנשק קל לשימוש אזרחי |  |
| ת"י 4004 חלק 1 | דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות |  |
| ת"י 4007 חלק 1 | ריהוט - מיטות קומתיים ומיטות גבוהות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות |  |
| ת"י 4210 חלק 1 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים | ממתין להחלטת נטלי |
| ת"י 4210 חלק 2 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - דרישות לאופניים לעיר ולשבילי רכיבה, אופניים לבגירים צעירים, אופני הרים ואופני מרוץ | ממתין להחלטת נטלי |
| ת"י 4210 חלק 3 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה מקובלות | ממתין להחלטת נטלי |
| ת"י 4210 חלק 4 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לבלימה | ממתין להחלטת נטלי |
| ת"י 4210 חלק 5 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה להיגוי | ממתין להחלטת נטלי |
| ת"י 4210 חלק 6 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לשלדה ולמזלג | ממתין להחלטת נטלי |
| ת"י 4210 חלק 7 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לגלגלים ולחישוקים | ממתין להחלטת נטלי |
| ת"י 4210 חלק 8 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לדוושות ולמערכת ההינע | ממתין להחלטת נטלי |
| ת"י 4210 חלק 9 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לאוכף ולעמוד המושב | ממתין להחלטת נטלי |
| ת"י 4314 | צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במערכות אוטומטיות (מתזים) לכיבוי אש |  |
| ת"י 4402 חלק 1.1 | פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטונים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגות 6060 ו-6063 - דרישות כלליות |  |
| ת"י 4476 חלק 1 | צינורות ואבזרים מפוליאתילן: מערכות לסילוק שפכים (קרים וחמים) בבניינים - דרישות |  |
| ת"י 4501 | מכלים חד-פעמיים לאיסוף פריטים רפואיים חדים המשמשים באזורי טיפול רפואי |  |
| ת"י 5111 חלק 1 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: כללי |  |
| ת"י 5111 חלק 2 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: צינורות |  |
| ת"י 5111 חלק 3 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: אבזרים |  |
| ת"י 5111 חלק 5 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: התאמת המערכת לייעודה |  |
| ת"י 5113 | חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות |  |
| ת"י 5378 | מתקני משחקים מתנפחים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |  |
| ת"י 5418 | עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופדים |  |
| ת"י 5433 חלק 1 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: כללי | למעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ  \* לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ, משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 5433 חלק 2 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: צינורות | למעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ  \* לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ, משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 5433 חלק 3 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: אבזרים | למעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ  \* לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ, משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 5433 חלק 5 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: התאמת המערכת לייעודה | למעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ  \* לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ, משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 5434 חלק 1 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: כללי |  |
| ת"י 5434 חלק 2 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: צינורות |  |
| ת"י 5434 חלק 3 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: אבזרים |  |
| ת"י 5434 חלק 5 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: התאמת המערכת לייעודה |  |
| ת"י 5485 | נטלים לנורות פלואורניות - שיטות לחישוב מדד נצילות האנרגיה ודרישות לסימון |  |
| ת"י 5697 | במות הרמה ניידות לעבודה - חישובי תכן - קריטריונים ליציבות - מבנה - בטיחות - בחינות ובדיקות |  |
| ת"י 5840 | שרפרפי שלבים |  |
| ת"י 8098 | אופניים - דרישות בטיחות לאופניים לילדים קטנים | למעט סעיפים 4.8.6, 4.10.2, 4.13.6 ו-4.14.5 לעניין סעיפים 4.8.6, 4.10.2, 4.13.6 ו-4.14.5, משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 14079 חלק 1 | ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: גזה סופגת עשויה כותנה וגזה סופגת עשויה כותנה וזהורית | לעניין גזה רפואית שאינה בעלת רישום אמ"ר  \* לעניין גזה רפואית בעלת רישום אמ"ר, משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 14304 | מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמיתקני תעשייה - מוצרים אלסטומריים גמישים מוקצפים (FEF) המיוצרים במפעל - מפרט דרישות |  |
| ת"י 16128 | אופטיקה אופתלמית - שיטת ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל ממסגרות של משקפי ראייה וממשקפי שמש |  |
| ת"י 21003 חלק 1 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: כללי |  |
| ת"י 21003 חלק 2 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: צינורות |  |
| ת"י 21003 חלק 3 | מערכות צנרת רב שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: אבזרים |  |
| ת"י 21003 חלק 5 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: התאמת המערכת לייעודה |  |
| ת"י 60065 | מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה - דרישות בטיחות |  לעניין ממירי DC/DC,למעט דרישות סעיף 15.1.1 "Plugs and sockets" במכשירי אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פיני העוברים לקבוצת יבוא מספר 3 (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1) ולעניין מוצרי אודיו-וידאו לרכב, שאינם מפורטים בקבוצת יבוא מספר 3  \* לעניין מצלמות אבטחה, מכשירי DVR למעגל סגור, דרישות התוספת הלאומית לסעיף 6.2 "Laser radiation", דרישות סעיף 15.1.1 "Plugs and sockets" במכשירי אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), מוצרי אודיו וידיאו לרכב כמפורט להלן: מצלמות, צג לרכב, מגבר לרכב , DVD, מתאם מטען, מפצל שקעי מצת, פלג בדיקה לרכב, מודול לרכב DC/DC ולעניין דרישות סעיף 201 "מתיישבות אלקטרומגנטית" במכשירי קשר סלולאריים, משויך לקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 60269 חלק 3 | נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם מיומנים (נתיכים המיועדים בעיקר לשימוש ביתי ולשימושים דומים) - דוגמות למערכות תקניות של נתיכים A עד F |  |
| ת"י 60320 חלק 1 | מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות |  |
| ת"י 60400 | בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק |  |
| ת"י 60601 חלק 1 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים |  |
| ת"י 60601 חלק 2.1 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מאיצי אלקטרונים בתחום מ- MeV 1 ועד MeV 50 |  |
| ת"י 60601 חלק 2.2 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לניתוח הפועל בתדר גבוה ואבזרים לניתוח הפועלים בתדר גבוה |  |
| ת"י 60601 חלק 2.3 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים |  |
| ת"י 60601 חלק 2.3 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים |  |
| ת"י 60601 חלק 2.4 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של דפיברילטורים (מפסיקי פרפור) לבביים |  |
| ת"י 60601 חלק 2.5 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לטיפול פיזיותרפי בגלים על-קוליים |  |
| ת"י 60601 חלק 2.6 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד רפואי הפועל סגלי-מיקרו |  |
| ת"י 60745 חלק 2.8 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 60745 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 2 |
| ת"י 60745 חלק 2.9 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למברזים | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 60745 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 2 |
| ת"י 60745 חלק 2.12 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למרטטות בטון | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 60745 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 2 |
| ת"י 60745 חלק 2.17 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות לכרסומות ולמכשירי קיצוי | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 60745 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 2 |
| ת"י 60923 | אבזרי עזר לנורות – נטלים לנורות פריקה (למעט נורות שפופרת פלואורניות) – דרישות ביצועים |  |
| ת"י 60950 חלק 1 | ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: דרישות כלליות | למעט ספקי כח שהספקם מעל 3000W, ולמעט דרישת סעיף 2.201 "מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות" בספקי כוח חיצוניים, דרישות התוספת הלאומית לסעיף 3.2.1.1 "Connection to an a.c. main supply" במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים), ולמעט רדאר לרכב, מערכת התראה לרכב, מערכת ניווט לרכב  \* לעניין דרישת סעיף 2.201 "מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות" בספקי כוח חיצוניים, דרישות התוספת הלאומית לסעיף 3.2.1.1 "Connection to an a.c. main supply" במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים) ולעניין רדאר לרכב, מערכת התראה לרכב, מערכת ניווט לרכב, משויך לקבוצת יבוא מספר 3;  לעניין ספקי כח שהספקם מעל 3000W, משויך לקבוצת יבוא מספר 4 |
| ת"י 60968 | נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות |  |
| ת"י 60974 חלק 6 | ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ציוד לעבודות מוגבלות |  |
| ת"י 60998 חלק 1 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות |  |
| ת"י 60998 חלק 2.1 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק מתוברגות |  |
| ת"י 60998 חלק 2.2 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק לא מתוברגות |  |
| ת"י 60998 חלק 2.3 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד |  |
| ת"י 60999 חלק 1 | התקני חיבור – מוליכי חשמל עשויים נחושת – דרישות בטיחות ליחידות הידוק מתוברגות ולא מתוברגות: דרישות כלליות ודרישות מיוחדות ליחידות הידוק המיועדות למוליכים ששטח החתך שלהם מ-0.2 ממ"ר עד 35 ממ"ר (ועד בכלל) |  |
| ת"י 61386 חלק 24 | מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת: הטמנה תת-קרקעית |  |
| ת"י 61439 חלק 3 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות חלוקה המיועדים להפעלה על ידי אנשים לא-מיומנים (DBO) |  |
| ת"י 61439 חלק 4 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות לאתרי בנייה (ACS) |  |
| ת"י 61439 חלק 5 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות |  |
| ת"י 61439 חלק 6 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: מערכת סינוף של פסים מוליכים (פסי צבירה) |  |
| ת"י 61558 חלק 1 | בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות כלליות ובדיקות |  |
| ת"י 61558 חלק 2.4 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאים מבדדים |  |
| ת"י 61558 חלק 2.5 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים עבור מכונות גילוח ולספקי כוח המשולבים במכונות גילוח |  |
| ת"י 61558 חלק 2.6 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאי בטיחות מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאי בטיחות מבדדים |  |
| ת"י 61558 חלק 2.7 | בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות ובדיקות לשנאים וספקי כוח לצעצועים |  |
| ת"י 62040 חלק 1 | מערכות אל-פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות למערכות אל-פסק | לעניין מערכות אל-פסק עד 4 קו"א   \* לעניין מערכות אל-פסק מעל 4 קו"א, משויך לקבוצת יבוא מספר 4 |
| ת"י 62368 חלק 1 | ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות | לעניין ציוד טכנולוגית המידע שחל עליו גם ת"י 60950, למעט ספקי כח לציוד זה שהספקם מעל 3000W ,רדאר לרכב ,מערכת התראה לרכב ומערכת ניווט לרכב ודרישות סעיף 201 "מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות" בספקי כוח חיצוניים לציוד טכנולוגית המידע שחל עליו גם ת"י 60950,  לעניין ממירי DC/DC, למעט דרישות סעיף Mains connectors" .G.4.2" במכשירי אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פיני העוברים לקבוצה 3 (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 1)ולעניין מוצרי אודיו-וידאו לרכב, שאינם מפורטים בקבוצת יבוא מספר 3  , כמפורט להלן: מצלמות, צג לרכב, מגבר לרכב , DVD, מתאם מטען, מפצל שקעי מצת, פלג בדיקה לרכב, מודול לרכב DC/DCולעניין רדאר לרכב, מערכת התראה לרכב, מערכת ניווט לרכב  |
| ת"י 62841 חלק 2.8 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים המוחזקים ביד | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 62841 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 2 |
| ת"י 62841 חלק 2.9 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למברזים ולמחרוקות המוחזקים ביד | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 62841 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 2 |
| ת"י 62841 חלק 2.17 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות לכרסומות המוחזקות ביד | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 62841 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 2 |
| ת"י 71452 חלק 1 | מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ –פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): כללי |  |
| ת"י 71452 חלק 2 | מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ – פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): צינורות |  |
| ת"י 71452 חלק 3 | מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ – פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): אביזרים |  |
| ת"י 71452 חלק 5 | מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ – פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): התאמת מערכת לייעודה |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | תוספת שלישית |
|  |  | (סעיף 2(א)(3)) |
|  |  | התקנים המפורטים להלן משויכים לקבוצת יבוא מספר 3: |

| מספר תקן | שם התקן | הערות |
| --- | --- | --- |
| ת"י 6 | אריחי רצפה מטראצו |  |
| ת"י 8 | מוצרי בטון טרומיים לריצוף |  |
| ת"י 19 | אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטון |  |
| ת"י 20 חלק 1 | מנורות: דרישות כלליות ובדיקות | לעניין דרישות סעיף 0.3.202 "General Requirements"\* שינויי החלוקה לקבוצה מתייחס גם למנורות שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת"י 20 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכח ת"י 20 חלק 1   |
| ת"י 20 חלק 2.3 | מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות לתאורת כבישים ורחובות | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 20 חלק 2.5 | מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות הצפה | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 20 חלק 2.8 | מנורות: דרישות מיוחדות - פנסי יד | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 20 חלק 2.9 | מנורות: מנורות צילום ומנורות קולנוע (לא מקצועיות) | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 20 חלק 2.17 | מנורות: מנורות לתאורת במות ואולפני טלוויזיה וקולנוע (לשימוש בתוך מבנה ומחוצה לו) | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 20 חלק 2.19 | מנורות: מנורות למובלי אוויר (דרישות בטיחות) | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 20 חלק 2.23 | מנורות: דרישות מיוחדות – מערכות תאורה לנורות להט למתח נמוך מאוד | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 20 חלק 2.25 | מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים ומוסדות רפואיים | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 20 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא מספר 3 |
| ת"י 33 חלק 1 | מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות | לעניין מפסקים המופעלים על ידי חיישני אור ומפסקים אלקטרוניים המופעלים על ידי גלאי תנועה |
| ת"י 61 | מגוף טריז עשוי מתכת |  |
| ת"י 103 | צינורות פלדה מתאימים לחריטת תבריג |  |
| ת"י 169 | ברז בית מסגסוגת נחושת |  |
| ת"י 211 | מחוללי אצטילן |  |
| ת"י 222 | מגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת |  |
| ת"י 240 | סבון תמרוקים |  |
| ת"י 251 | מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים | לעניין דרישות סעיף 14 "מניעת הפרעות רדיו", דרישות סעיף 25.1 "חיבורים לזינה ופתילים חיצוניים" במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים) ודרישות סעיף 32 "קרינה רעילות וסיכונים דומים" |
| ת"י 255 | אבזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות |  |
| ת"י 272 | שסתומים מסגסוגת נחושת: שסתום אלכסוני |  |
| ת"י 314 | אריחי קרמיקה: הגדרות, מיון, איפיונים וסימון | לעניין אריחי קרמיקה המיועדים לחיפוי קירות\*לעניין אריחי קרמיקה המיועדים לריצוף, משויך לקבוצת יבוא מספר 1 |
| ת"י 472 | כלי עבודה ידניים המופעלים על ידי תחמישים - דרישות בטיחות - כלים לקיבוע ולסימון קשיח |  |
| ת"י 562 חלק 1 | בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות | לעניין משחקי חברה לילדים מעל גיל 6 שנים (כגון: מונופול, קלפים למיניהם), צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה) וצבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים |
| ת"י 562 חלק 7 | בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות - דרישות ושיטות בדיקה | למעט צבעי אצבעות המיועדים לילדים מתחת לגיל 3 שנים\*לעניין צבעי אצבעות המיועדים לילדים מתחת לגיל 3 שנים, משויך לקבוצת יבוא מספר 1 |
| ת"י 597 | צמר גפן סופג |  |
| ת"י 733 | משחת ניקוי המבוססת על חומרים פעילי שטח סינטתיים |  |
| ת"י 798 חלק 1 | אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות חד-מוקדיות ולעדשות רב-מוקדיות |  |
| ת"י 798 חלק 2 | אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות בעלות כוח משתנה |  |
| ת"י 821 חלק 2 | יריעות חיפוי תרמופלסטיות לשימוש בחקלאות ובגננות: יריעות לחיפויי קרקע ולמנהרות נמוכות |  |
| ת"י 884 חלק 1 | צנרת מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) לתיעול ולביוב תת-קרקעיים ללא לחץ: דרישות ושיטות בדיקה |  |
| ת"י 900 חלק 1 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבסעיף 25 "Supply connection and external flexible cords" לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1),  דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards",  דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"  ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש"  \* שינויי החלוקה לקבוצה שלעיל מתייחסים גם למוצרי חשמל שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת"י 900 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכח ת"י 900 חלק 1, לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" בתקנים הוולונטריים, ת"י 900 חלקים: 2.12, 2.13, 2.16, 2.27, 2.31, 2.52, 2.55, 2.59, 2.66, 2.75, 2.76, 2.81, 2.85, 2.89, 2.95, 2.97 ו-2.98, אשר מחייבים מכח ת"י 900 חלק 1 , ולעניין כורסאות קימה חשמליות שבת"י 900 חלק 1 |
| ת"י 900 חלק 2.2 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.3 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" ודרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.5 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.6 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", למעט כיריים אינדוקציה ותנורי אינדוקציה אשר יבדקו במשטר בדיקות של קבוצת יבוא מספר 1, ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש". |
| ת"י 900 חלק 2.7 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה | לעניין דרישות סעיף 10.202 "טיב הכביסה", דרישות סעיף 10.203 "טיב הסחיטה", דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" ועניין טיב הכביסה וטיב הסחיטה שבסעיף 204 |
| ת"י 900 חלק 2.9 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" ודרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.14 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards" ודרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" |
| ת"י 900 חלק 2.15 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards" עבור מכונות להכנת קפה/תה ביתיות שאינן מחוברות לרשת הספקת המים ועבור שאר המכשירים הכלולים בחלות התקן ושאינם כלולים בקבוצת יבוא מספר 2,ולעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"ודרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"\* לעניין סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards עבור מכונות להכנת קפה/תה מסחריות/מוסדיות המחוברות לרשת הספקת המים ועבור קומקומים ומכשירים אחרים להרתחת מים, שקיבולם הנקוב אינו גדול מ- 10 ליטר, משויך לקבוצת יבוא מספר 2 |
| ת"י 900 חלק 2.17 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, כריות, פריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומים | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.23 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.24 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 6.101 "Classification", דרישות סעיף 22.110א "אמצעי קירור", דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.25 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי גלי-מיקרו, לרבות תנורי גלי-מיקרו משולבים | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.28 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות תפירה | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.30 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.35 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים | לעניין דרישות סעיף 7.12.201 (מתוך סעיף Marking and instruction), דרישות התוספת הלאומית לסעיף 10.1 "Power input and current",דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.45 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום ומכשירים דומים | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.74 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום בטבילה | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.80 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאווררים | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ודרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 21.03 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: בטיחות - דרישות מיוחדות עבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם |  |
| ת"י 915 | גזה רפואית | לעניין גזה רפואית בעלת רישום אמ"ר\* לעניין גזה רפואית שאינה בעל רישום אמ"ר, משויך לקבוצת יבוא מספר 2 |
| ת"י 938 חלק 3 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות | לעניין דרישת סעיף 5.1.1 "דרישת התאמה בהתפשטות" |
| ת"י 994 חלק 1 | מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה | לעניין סעיף 203 בעניין "דרישות פעולה ושיטות מדידה עבור הספק קול"   |
| ת"י 997 | אגדים לשימוש רפואי |  |
| ת"י 1003 חלק 1.2 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - גבולות מותרים | לעניין כלי הגשה מזכוכית לא מעוטרים.\* לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית מעוטרים, משויך לקבוצת יבוא מספר 1 |
| ת"י 1084 | סרט מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני והמיועד לשימוש רפואי (פלסטר) |  |
| ת"י 1104 | תכולת המונומר ויניל כלורי באריזות PVC ובמוצר הארוז בהן |  |
| ת"י 1144 | שסתום כדורי עשוי מתכת |  |
| ת"י 1147 | אגד מתמתח (אלסטי): דרישות כלליות |  |
| ת"י 1147 חלק 1 | אגד מתמתח (אלסטי): אגד 3:1 עשוי אלסטומר וכותנה, אלסטומר ופוליאסטר-כותנה או אלסטומר |  |
| ת"י 1147 חלק 2 | אגד מתמתח (אלסטי): אגד 4:1, עשוי אלסטומר וכותנה או זהורית |  |
| ת"י 1147 חלק 3 | אגד מתמתח (אלסטי): אגד עשוי חוט אלסטומר מלופף בשתי וחוט כותנה או זהורית בערב |  |
| ת"י 1148 | מעקרי קיטור גדולים |  |
| ת"י 1228 | אגד מתמתח מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני |  |
| ת"י 1240 | אגד גבס |  |
| ת"י 1258 חלק 2 | ביגוד מגן - דרישות לביגוד מגן כשקיימת סכנת היתפסות בחלקים נעים |  |
| ת"י 1268 חלק 4 | מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד-פעמי - מזרקים לשימוש עם משאבות מזרק חשמליות |  |
| ת"י 1268 חלק 6 | מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות לשימוש חד-פעמי - קידוד צבע לזיהוי |  |
| ת"י 1279 חלק 1 | כיסאות גלגלים: כיסאות מונעים ידנית |  |
| ת"י 1284 חלק 2 | כפפות מגן נגד פגיעות תרמיות (חום או אש או שניהם) |  |
| ת"י 1284 חלק 3 | כפפות מגן: כפפות נגד סיכונים מכניים |  |
| ת"י 1284 חלק 4 | כפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים מסוכנים: מונחים ודרישות ביצועים בעבור סיכונים כימיים |  |
| ת"י 1317 | ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב |  |
| ת"י 1343 | צבעים ולכות - דרישות כלליות |  |
| ת"י 1347 | ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת |  |
| ת"י 1353 | לוחות אריחי פסיפס מקרמיקה או מזכוכית |  |
| ת"י 1482 | מקלחים - ראש מקלח ומקלח יד |  |
| ת"י 1554 חלק 1 | לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מטראצו או מבטון בציפוי טראצו |  |
| ת"י 1554 חלק 2 | לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מאבן טבעית |  |
| ת"י 1898 | משקפי שמש ומשקפיים אופנתיים: דרישות |  |
| ת"י 2251 חלק 1 | מענבי רצועות להרמה - בטיחות: מענבים מחגורות הרמה שטוחות, מסיבים-עשויים, לשימוש כללי |  |
| ת"י 2251 חלק 2 | מענבי רצועות הרמה - בטיחות: מענבים עגולים מסיבים-עשויים, לשימוש כללי |  |
| ת"י 4141 חלק 12 | ציוד מגן אישי לעיניים: ציוד להגנת העיניים והפנים בעת ריתוך ותהליכים נלווים |  |
| ת"י 4210 חלק 1 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים | ממתין להחלטת נטלי |
| ת"י 4210 חלק 2 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים – דרישות לאופניים לעיר ולשבילי רכיבה, אופניים לבגירים צעירים, אופני הרים ואופני מרוץ | ממתין להחלטת נטלי |
| ת"י 4210 חלק 3 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה מקובלות | ממתין להחלטת נטלי |
| ת"י 4210 חלק 4 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לבלימה | ממתין להחלטת נטלי |
| ת"י 4210 חלק 5 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה להיגוי | ממתין להחלטת נטלי |
| ת"י 4210 חלק 6 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לשלדה ולמזלג | ממתין להחלטת נטלי |
| ת"י 4210 חלק 7 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לגלגלים ולחישוקים | ממתין להחלטת נטלי |
| ת"י 4210 חלק 8 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לדוושות ולמערכת ההינע | ממתין להחלטת נטלי |
| ת"י 4210 חלק 9 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לאוכף ולעמוד המושב | ממתין להחלטת נטלי |
| ת"י 4295 | מכלי לחץ | לעניין מפרידי שמן למדחסים בורגיים |
| ת"י 5433 חלק 1 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: כללי | לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ |
| ת"י 5433 חלק 2 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: צינורות | לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ |
| ת"י 5433 חלק 3 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: אבזרים | לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ |
| ת"י 5433 חלק 5 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: התאמת המערכת לייעודה | לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ |
| ת"י 5694 | אבזרי ניקוז לקבועות תברואיות – דרישות ושיטות בדיקה | למעט סיפונים/מחסומים שרשוריים\* לעניין סיפונים/ מחסומים שרשוריים, משויך לקבוצת יבוא מספר 1 |
| ת"י 8098 | אופניים – דרישות בטיחות לאופניים לילדים קטנים | לעניין סעיפים 4.8.6, 4.10.2, 4.13.6 ו-4.14.5 |
| ת"י 10255 | צינורות מפלדה לא מסוגסגת המתאימים לריתוך ולתבריג – תנאי אספקה טכניים |  |
| ת"י 14079 חלק 1 | ציוד רפואי ללא חומר פעיל – דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: גזה סופגת עשויה כותנה וגזה סופגת עשויה כותנה וזהורית | לעניין גזה רפואית בעלת רישום אמ"ר\* לעניין גזה רפואית שאינה בעלת רישום אמ"ר, משויך לקבוצת יבוא מספר 2 |
| ת"י 14079 חלק 3 | ציוד רפואי ללא חומר פעיל – דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: מרפד גזה |  |
| ת"י 14889 | אופטיקה אופתלמית – עדשות משקפיים: דרישות בסיסיות לעדשות מוגמרות לא-חתוכות |  |
| ת"י 60065 | מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה – דרישות בטיחות | לעניין מצלמות אבטחה, מכשירי DVR למעגל סגור, דרישות התוספת הלאומית לסעיף 6.2 "Laser radiation", דרישות סעיף 15.1.1 "Plugs and sockets" במכשירי אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), מוצרי אודיו וידיאו לרכב, כמפורט להלן: מצלמות, צג לרכב, מגבר לרכב , DVD, מתאם מטען, מפצל שקעי מצת, פלג בדיקה לרכב, מודול לרכב DC/DC ולעניין דרישות סעיף 201 "מתיישבות אלקטרומגנטית" במכשירי קשר סלולאריים |
| ת"י 60188 | נורות אדי כספית בלחץ גבוה – דרישות ביצועים |  |
| ת"י 60192 | נורות אדי נתרן בלחץ נמוך – דרישות ביצועים |  |
| ת"י 60745 חלק 1 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות כלליות | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 7 "Classification", דרישות סעיף 202 "דרישות סביבה" ולעניין שורות 9-10 ("if provider ... IEC 60309") בסעיף 24.4 לחלק האנגלי שבתקן "Supply connections and external flexible cords" לגבי מכשירי חשמל המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1) |
| ת"י 60898 חלק 1 | אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים | לעניין התוספת הלאומית לסעיף 5.3.4.1 "Standard values up to and including 10000 A" והתוספת הלאומית לסעיף 1 Scope J מתוך Annex J |
| ת"י 60950 חלק 1 | ציוד טכנולוגיית המידע – בטיחות: דרישות כלליות | לעניין דרישת סעיף 2.201 "מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות" בספקי כוח חיצוניים, דרישות התוספת הלאומית לסעיף 3.2.1.1 "Connection to an a.c. main supply" במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים), ולעניין רדאר לרכב, מערכת התראה לרכב, מערכת ניווט לרכב  |
| ת"י 61008 חלק 1 | מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בלא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות | לעניין התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification" |
| ת"י 61009 חלק 1 | מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר (מפסקי מגן משולבים), המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות | לעניין התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification" |
| ת"י 61095 | מגעונים אלקטרומכניים לשימוש ביתי ולשימושים דומים |  |
| ת"י 62368 חלק 1 | ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות | לעניין מצלמות אבטחה, מכשירי DVR למעגל סגור, דרישות סעיף 1 Mains connectors" .G.4.2"  במכשירי אלקטרוניקה המצוידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצת יבוא מספר 1), מוצרי אודיו וידיאו לרכב, כמפורט להלן: מצלמות, צג לרכב, מגבר לרכב ,  DVD, מתאם מטען, מפצל שקעי מצת, פלג בדיקה לרכב, מודול לרכב DC/DC, ולעניין דרישות סעיף 201 "מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות" במכשירי קשר סלולאריים ובספקי כוח חיצוניים לציוד טכנולוגית המידע שחל עליו גם ת"ילעניין מוצרי אודיו וידיאו לרכב, כמפורט להלן: מצלמות, צג לרכב, מגבר לרכב , DVD, מתאם מטען, מפצל שקעי מצת, פלג בדיקה לרכב, מודול לרכב DC/DCולעניין רדאר לרכב, מערכת התראה לרכב, מערכת ניווט לרכב  |
| ת"י 62841 חלק 1 | כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות כלליות | לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 7 "Classification" ודרישות התוספת הלאומית שבסעיף  24.1.201 "Supply connections and external flexible cords" |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | תוספת רביעית |
|  |  | (סעיף 3) |
|  |  | התקנים המפורטים להלן משויכים לקבוצת יבוא מספר 4: |

| מספר תקן | שם התקן | הערות |
| --- | --- | --- |
| ת"י 136 חלק 1 | קופסות אטימות: קופסות פח גליליות עשויות שלושה חלקים למוצרי מזון משומרים |  |
| ת"י 257 | פקקי נתיך בטיחותיים לדודי קיטור |  |
| ת"י 388 | פחמן דו-חמצני מעובה |  |
| ת"י 426 חלק 1 | כפפות גומי חד-פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות |  |
| ת"י 994 חלק 1 | מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה | לעניין מזגנים לשימושים מיוחדים (כגון: שימוש בתהליכים תעשייתיים, במתקני תקשורת, בצבא) |
| ת"י 5438 חלק 1 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה הידרוכלורית |  |
| ת"י 5438 חלק 2 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: כלור |  |
| ת"י 5438 חלק 3 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן תת-כלוריטי |  |
| ת"י 5438 חלק 4 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה פלואורוסיליצית (חומצה הקסא-פלואורוסיליצית) |  |
| ת"י 5438 חלק 5 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: תמיסת אמוניה |  |
| ת"י 5438 חלק 6 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן הידרוקסידי |  |
| ת"י 5438 חלק 7 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן תת-כלוריטי |  |
| ת"י 5438 חלק 8 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן כלוריטי |  |
| ת"י 5438 חלק 9 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אלומיניום גופרתי |  |
| ת"י 5438 חלק 10 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה גופרתית |  |
| ת"י 5438 חלק 11 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל תלת-כלורי |  |
| ת"י 5438 חלק 12 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן פחמתי (קלציום קרבונט) |  |
| ת"י 5438 חלק 13 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פחם פעיל גרגירי בתולי |  |
| ת"י 5438 חלק 14 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאקריל-אמידים קטיוניים |  |
| ת"י 5438 חלק 15 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאקריל-אמידים אניונים ולא-יוניים |  |
| ת"י 12402 חלק 1 | התקני ציפה אישיים: אפודות הצלה לאוניות המפליגות בים – דרישות בטיחות |  |
| ת"י 60950 חלק 1 | ציוד טכנולוגיית המידע – בטיחות: דרישות כלליות | לעניין ספקי כח שהספקם מעל 3000W |
| ת"י 60974 חלק 1 | ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך |  |
| ת"י 61439 חלק 1 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליות |  |
| ת"י 61439 חלק 2 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק |  |
| ת"י 62040 חלק 1 | מערכות אל-פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות למערכות אל-פסק | לעניין מערכות אל-פסק מעל 4 קו"א\* לעניין מערכות אל-פסק עד 4 קו"א, משויך לקבוצת יבוא מספר 2 |
| ת"י 62368 חלק 1 | ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות | לעניין ספקי כח לציוד טכנולוגית המידע שחל עליו גם ת"י 60950 שהספקם מעל 3000W |

\_\_\_ ב\_\_\_\_\_\_\_\_ התש\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_ ב\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_20)

[תאריך עברי] ([תאריך לועזי])

(חמ 5762 - 3)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**אלי כהן**

שר הכלכלה והתעשייה

דברי הסבר

סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979 (להלן – הפקודה), מקנה לשר הכלכלה והתעשייה את הסמכות להסדיר את תחום ייבוא טובין לישראל ולשם כך "לקבוע בצו הוראות שייראו לו מועילות לאיסור או להסדרה של ייבוא טובין. דרך כלל או לסוגי עניינין מפורשים, ובכפוף לחריגים שייקבעו בצו או מכוחו; צו כאמור (להלן – צו פיקוח) יכול להיות כללי או מסויג, הכל לפי מבחנים שייראו לשר בנסיבות הענין".

בהמשך הפקודה, בסעיף 2א, נקבע כי מבלי לגרוע מכלליות הוראות סעיף 2 כאמור, הוראות שיקבע השר יחילו סוגי דרישות שונות על סוגי טובין שונים שחל עליהם תקן רשמי. סוגי הדרישות הם כפועל יוצא ממדיניות ניהול הסיכונים שתיערך.

נזכיר כי בהמשך להחלטת הממשלה מס. 1341 מיום 27.01.2002 בדבר הקמת ועדה מקצועית שתבחן את נושא בדיקות התקינה של טובין מיובאים, אימצה הממשלה את מסקנות הועדה בהחלטת מס' 1782 מיום 04.04.2004, והחליטה להטיל על שר התעשייה המסחר והתעסוקה לפעול להקלה בבדיקות התקינה ביבוא, בכפוף להגברת רמת הבקרה והאכיפה. אחד הצעדים שהועדה הציעה לנקוט בו והממשלה אימצה את המלצתה הוא קביעת מדרג של ארבע רמות בדיקה ביבוא לקבוצות טובין שחל עליהם תקן רשמי, לפי רמת סיכון שטמונה בהן לבריאות ובטיחות הציבור או לפי השפעתן על איכות הסביבה. בהמשך, בשנת 2013, תוקנה פקודת היבוא והיצוא, תיקון מס' 2 לפקודה, כך שעל יבוא טובין מסוימים תחול חובה להגשת תצהירים בדבר התאמתם לדרישות התקן הרשמי החל עליהם.

יובהר כי בתיקון האחרון של הפקודה, תיקון מס' 3 לפקודה (מאפריל 2018), הוחלפה הדרישה לתצהיר, בדרישה להצהרה בנוסח ובצירוף המסמכים כנדרש.

עוד נבקש להזכיר כי, בשנת 2005, נקבעו על ידי הממונה על התקינה דאז, הוראות בהן פורט מדרג של 4 קבוצות יבוא, בהתאם לדרישות החלות על כל קבוצה.

בעקבות תיקון החקיקה האחרון של הפקודה, תיקון מס' 3, משנת 2016, וכן תיקון החקיקה בחוק התקנים, תיקון מס' 13, במרץ 2018 הממונה על התקינה פרסם "הנחיות והוראות לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי" וגם בהנחיות אלה מופיע המדרג (ר' פרק 3).

יחד עם זאת, כיוון שלשון הפקודה קובע כי הסמכות לקביעת ההוראות להסדרת תחום היבוא היא של השר ויש לעשות זאת בצו (סעיף 2 לפקודה) וכן כי הסמכויות לקביעת חובה להמצאת בדיקות מעבדה על התאמה לדרישות התקן ביבוא, או קביעת הדרישה להצהרה, גם הן קנויות לשר (סעיפים 2א(ד) ו-(ח) לפקודה), ומאחר ומדובר בהוראות שהן באופיין תקנות בנות פועל תחיקתי, מוצע להתקין צו זה.

להלן פירוט הסבר הסעיפים:

 **סעיף 1** מסביר את מדרג ארבע רמות הבדיקה ובהתאמה את חלוקת הקבוצות, לפי רמת הסיכון הטמונה בטובין. הסעיפים הקטנים מפרטים את משטרי הבדיקות ותנאי השחרור של הטובין בכל אחת מהקבוצות:

**קבוצה 1** – טובין שרמת הסיכון בהם הגבוהה ביותר ולכן יידרשו שני תנאים: אישור דגם (אישור מעבדת בדיקה) ואישור משלוח (אישור כי המוצר הנדגם מכל משלוח, עומד בתקן וזהה ליתר המוצרים שבאותו המשלוח).

**קבוצה 2** – טובין שרמת הסיכון בהם בינונית ולכן יידרשו שני תנאים: האחד אישור דגם, שהוזכר לעיל. השני – הצהרה כי הטובין באותו המשלוח עומדים בדרישות התקן ותואמים את הדגם שנבדק וקיבל אישור מעבדה על כך.

**קבוצה 3** – טובין שרמת הסיכון בהם נמוכה ולשם כך מקלים ביותר עם היבואן והתנאי היחיד שנדרש הוא הצהרה כי הטובין שבמשלוח מתאימים לתקן הרשמי החל עליהם.

לקבוצה 2 ו-3 קיים נספח הצהרה לחתימת היבואן. מדובר באותו טופס הצהרה, אך ישנו הבדל בין הקבוצות לעניין נוסח ההצהרה ועל כך הפירוט בין הסעיפים מותאם לכל קבוצה בנפרד.

**קבוצה 4** – מדובר בטובין שמיובאים לתעשייה בלבד ולגביהם יינתן פטור מראש מעמידה בתקן רשמי. זאת כיוון שהטובין מיועדים לשימוש התעשייה ואינם עוברים לשימוש הצרכן כפי שהם.

**סעיף 2** מציין את ברירת המחדל על פי הפקודה, הקובעת כי תקן חדש שנולד ישויך לקבוצה מספר 3 (המקלה ביותר) ומפרט את המצבים בהם השר או הממונה רשאים לשייך את התקן לקבוצה אחרת:

1. השר רשאי לקבוע כי התקן ישויך לקבוצה 1 או 2, לאחר שקיבל הודעה מהממונה על המלצתו לעשות כן, ואז התקן יופיע בתוספת הראשונה או השניה;
2. בתקופה של שנה מיום אכרזתו של תקן כתקן רשמי, רשאי הממונה להודיע על שיוכו של תקן לקבוצה 1. הודעה זו של הממונה תתפרסם ברשומות ותוקפה עד שנה מיום קביעת התקן כתקן רשמי; במקרה זה, לאחר שנה כאמור, התקן ישויך אוטומטית לקבוצה 3 אלא אם קבע השר כי יש לשייכו לקבוצה 1 או 2 והדבר פורסם בתוספות. יצוין כי במידה והשר לא קבע שינוי שיוך של התקן, בתום השנה התקן ישויך לקבוצה 3 והדבר יתפרסם רק באתר המשרד.
3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הודגש כי רשאי השר בכל עת להודיע על שינוי שיוך קבוצה של תקן לכל אחת מקבוצות היבוא 1, 2, 3 או 4.

**סעיף 3** מסביר כי תקנים השייכים לקבוצה 4 המיועדים לתעשייה בלבד, ישויכו לקבוצה זו כל עוד לא נקבע לגבם אחרת.

**סעיף 4** מפרט את הליך הקביעה על שינוי השיוך, מועד פרסום ההודעה על הכוונה לשייך, מועד הכניסה לתוקף וכן את האמצעים בהם מתפרסמות ההודעות (אתר האינטרנט ודיוור ישיר לגורמים הרלוונטים). בנוסף, קיימת אפשרות לפרסום ההודעה ללא עמידה במועדים שנקבעו בשל צורך חיוני לשינוי מהיר ובשל דחיפות רבה.

המצבים בהם השר קובע את שיוך התקנים בתוספות, ההודעה על שיוך התקן לאחת התוספות תתפרסם ברשומות.

יובהר כי במצב של ברירת מחדל, בו תקן פורסם לראשונה כרשמי ולכן ישויך אוטומטית לקבוצה 3, אלא אם נקבע אחרת, העדכון יופיע באתר המשרד. בנוסף, כאמור, תקן בשנה הראשונה לאכרזתו כרשמי, אשר שונה שיוכו על ידי הממונה ובתום השנה חוזר לברירת המחדל של קבוצה 3, יעודכן רק באתר המשרד.

לכן נקבע בסעיף 2(ב) הרשימה המלאה והעדכנית של התקנים הרשמיים לפי שיוכם לקבוצות תימצא באתר המשרד.

**סעיף 5** קובע הוראת מעבר ייחודית לעניין התקנים שכבר שיוכו לקבוצות יבוא עד ליום תחילתו של צו זה. למעשה, הוראת המעבר קובעת שימור המצב הקיים היום לעניין כל התקנים ששויכו עד ליום התחילה.

1. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625; ס"ח התשע"ד, עמ' 20; התשע"ז, עמ' 187. [↑](#footnote-ref-1)
2. ס"ח התשי"ג, עמ' 30. [↑](#footnote-ref-2)
3. ס"ם התשמ"א, עמ' 248. [↑](#footnote-ref-3)