**תוספת שניה**

(סעיף 2(א)(2))

| **מספר תקן** | **שם תקן** | **תנאים לקבוצות יבוא** |
| --- | --- | --- |
| ת"י 1 | צמנט: צמנט רגיל |   |
| ת"י 20 חלק 2.10 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות לילדים | קבוצה 2 – למעט סעיף 0.3.203 - תאימות אלקטרומגנטית בחלק 1 של התקן שאליו תקן זה מפנהקבוצה 3 – לענין סעיף 0.3.203 - תאימות אלקטרומגנטית בחלק 1 של התקן שאליו תקן זה מפנה |
| ת"י 32 חלק 1.1 | תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרמים עד 16 אמפר - דרישות כלליות |   |
| ת"י 32 חלק 2.5 | תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות ייחודיות למתאמים |   |
| ת"י 33 חלק 1 | מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות | קבוצה 2 – למעט מפסקים המופעלים על ידי חיישני אור ולעניין מפסקים אלקטרוניים המופעלים על ידי גלאי תנועהקבוצה 3 - לעניין מפסקים המופעלים על ידי חיישני אור ולעניין מפסקים אלקטרוניים המופעלים על ידי גלאי תנועה |
| ת"י 37 חלק 1 | לבידים: לבידים רגילים |   |
| ת"י 37 חלק 2 | לבידים: לבידים עם מליא פסיסי עץ |   |
| ת"י 61 חלק 1 | מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה רכה | קבוצה 2 - לעניין סעיף 4 " דרישות עיצוב" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.קבוצה 3 - למעט סעיף 4 " דרישות עיצוב" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. |
| ת"י 61 חלק 2 | מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה קשה | קבוצה 2 – לעניין סעיף 6 "מגופים המיועדים למי שתיה" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.|קבוצה 3 - למעט סעיף 6 "מגופים המיועדים למי שתיה" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. |
| ת"י 145 חלק 1 | תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות |   |
| ת"י 221 | טרפנטין מינרלי |   |
| ת"י 251 | מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים | קבוצה 2 – למעט דרישות סעיף 14 "מניעת הפרעות רדיו", למעט דרישות סעיף 25.1 "חיבורים לזינה ופתילים חיצוניים" במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצויידים בתקע דו-פיני למעט סעיף 32 "קרינה, רעילות וסיכונים דומים", לעניין דרישות תכולת עופרת בלבד שבת"י 5452קבוצה 3 - לעניין דרישות סעיף 14 "מניעת הפרעות רדיו", לעניין דרישות סעיף 25.1 "חיבורים לזינה ופתילים חיצוניים" במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצויידים בתקע דו-פיני לעניין סעיף 32 "קרינה, רעילות וסיכונים דומים", למעט דרישות תכולת עופרת בלבד שבת"י 5452 |
| ת"י 261 | תמיסות נתרן תת כלוריתי |   |
| ת"י 272 | שסתומים מסגסוגת נחושת: שסתום אלכסוני | קבוצה 2 – לעניין סעיף 2.2 "חומרים שיטות ייצור" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. קבוצה 3 - למעט סעיף 2.2 "חומרים שיטות ייצור" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. |
| ת"י 386 חלק 1 | כובעונים (קונדומים): כובעונים מלטקס גומי טבעי - דרישות ושיטות בדיקה | בתוקף מתאריך 01.06.2022 ועד לתאריך 30.06.2022  |
| ת"י 386 חלק 2 | כובעונים (קונדומים): כובעונים מפוליאורתן - דרישות ושיטות בדיקה | בתוקף מתאריך 01.06.2022 ועד לתאריך 30.06.2022  |
| ת"י 428 | סירי לחץ |   |
| ת"י 438 חלק 1 | אבקות ניקוי - דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון: אבקות כביסה |   |
| ת"י 562 חלק 1 | בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות | קבוצה 1 - למעט צעצועים לילדים מעל גיל 3 שנים, למעט צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה) ולמעט צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים.; קבוצה 2 - לעניין צעצועים לילדים מעל גיל 3, למעט משחקי חברה (כגון: מונופול, קלפים למיניהם).; קבוצה 3 - לעניין משחקי חברה לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: מונופול, קלפים למיניהם), לעניין צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה) ולעניין צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים. |
| ת"י 562 חלק 2 | בטיחות צעצועים: דליקות | קבוצה 1 - למעט צעצועים לילדים מעל גיל 3 שנים, למעט צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה) ולמעט צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים.; קבוצה 2 - לעניין צעצועים לילדים מעל גיל 3, למעט משחקי חברה (כגון: מונופול, קלפים למיניהם).; קבוצה 3 - לעניין משחקי חברה לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: מונופול, קלפים למיניהם), לעניין צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה) ולעניין צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים. |
| ת"י 562 חלק 3 | בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסויימים | קבוצה 1 - למעט צעצועים לילדים מעל גיל 3 שנים, למעט צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה) ולמעט צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים.; קבוצה 2 - לעניין צעצועים לילדים מעל גיל 3, למעט משחקי חברה (כגון: מונופול, קלפים למיניהם).; קבוצה 3 - לעניין משחקי חברה לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: מונופול, קלפים למיניהם), לעניין צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה) ולעניין צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים. |
| ת"י 562 חלק 8 | בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש ביתי |   |
| ת"י 562 חלק 14 | בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי |   |
| ת"י 681 חלק 3 | לולים לשימוש ביתי: עגלולים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 682 חלק 1 | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות |   |
| ת"י 682 חלק 2 | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: שיטות בדיקה |   |
| ת"י 682 חלק 3 | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - דרישות בטיחות |   |
| ת"י 682 חלק 4 | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - שיטות בדיקה |   |
| ת"י 742 | מנפקי אירוסול | קבוצה 2: לעניין אירוסולים הנדרשים בעמידה בדרישות ת"י 2302 חלק 1.קבוצה 3 – למעט אירוסולים הנדרשים בעמידה בדרישות ת"י 2302 חלק 1. |
| ת"י 832 חלק 2.1 | מפסק מגן הפועל בזרם-דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים: חלות הדרישות הכלליות על המפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה |    |
| ת"י 887 | לוחות שבבים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 887 חלק 1 | לוחות שבבים: לוחות לא מחופים |   |
| ת"י 887 חלק 2 | לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ |   |
| ת"י 887 חלק 3 | לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופלסטיים |   |
| ת"י 900 חלק 1 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות | קבוצה 2 – למעט מוצרים המופעלים ע"י סוללות /מוזנים ממתח שאינו גדול מ- 9 וולט למעט כורסאות קימה חשמליות למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards" למכשירים שאינם מחוברים לרשת אספקת המיםלמעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"ולמעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבסעיף 25 "Supply connection and external flexible cords" לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), \* תנאיי החלוקה לקבוצות מתייחסים גם למוצרי חשמל שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת"י 900 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכח ת"י 900 חלק 1.| קבוצה 3 - לעניין מוצרים המופעלים ע"י סוללות /מוזנים ממתח שאינו גדול מ- 9 וולט  לעניין כורסאות קימה חשמליות,לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבסעיף 25 "Supply connection and external flexible cords" לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2),לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards",למעט דרישת תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)",לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ולעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"\* תנאיי החלוקה לקבוצות מתייחסים גם למוצרי חשמל שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת"י 900 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכח ת"י 900 חלק 1. |
| ת"י 900 חלק 2.2 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)",למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.3 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" |קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.5 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"  |קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.6 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים | קבוצה 2- למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" למעט עניין כיריים אינדוקציה ותנורי אינדוקציה ולמעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"  קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", למעט כיריים אינדוקציה ותנורי אינדוקציה אשר יבדקו במשטר בדיקות של קבוצה 2 ולעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.7 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה | קבוצה 2 - למעט דרישות סעיף 10.202 "טיב הכביסה", למעט דרישות סעיף 10.203 "טיב הסחיטה", למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש", למעט עניין טיב הכביסה וטיב הסחיטה שבסעיף 204|קבוצה 3 - לעניין דרישות סעיף 10.202 "טיב הכביסה", לעניין דרישות סעיף 10.203 "טיב הסחיטה", לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית",לעניין עניין טיב הכביסה וטיב הסחיטה שבסעיף 204 |
| ת"י 900 חלק 2.9 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.11 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למייבשי כביסה | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.12 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למשטחי חימום ומכשירים דומים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"; קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 1), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.13 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי טיגון בשמן עמוק, למחבתות ולמכשירים דומים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"|קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.14 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)".|למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"לעניין סעיף 32 "קרינה , רעילות וסיכונים דומים" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.|קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards",  למעט דרישת תכולת עופרת בלבד בת"י 5452 . לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)".לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.15 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים | קבוצה 2- למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"|לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards עבור מכונות להכנת קפה/תה מסחריות/מוסדיות המחוברות לרשת הספקת המים ועבור קומקומים ומכשירים אחרים להרתחת מים שקיבולם הנקוב אינו גדול מ- 10 ליטר|קבוצה 3 – לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards" עבור מכונות‏ להכנת‏ קפה/תה ‏ביתיות‏ שאינן ‏מחוברות‏ לרשת ‏הספקת‏ המים‏,‏ ושאר ‏המכשירים‏ בחלות ‏‏התקן,לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)",לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.17 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, כריות, פריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"  |
| ת"י 900 חלק 2.23 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"; למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"  |קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"  |
| ת"י 900 חלק 2.24 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 6.101 "Classification", למעט דרישות סעיף 22.110א "אמצעי קירור", למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית";למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש".|לעניין סעיף 32 "קרינה , רעילות וסיכונים דומים" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.|קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 6.101 "Classification", לעניין דרישות סעיף 22.110א "אמצעי קירור", לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישת תכולת עופרת בלבד בת"י 5452 . לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית",לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש". |
| ת"י 900 חלק 2.29 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למטעני סוללות | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"; קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" |
| ת"י 900 חלק 2.30 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"   |קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.35 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים | קבוצה 2 - למעט דרישות סעיף 7.12.201 (מתוך סעיף Marking and instruction), למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 10.1 "Power input and current", למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |קבוצה 3 - לעניין דרישות סעיף 7.12.201 (מתוך סעיף Marking and instruction), לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 10.1 "Power input and current", לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.45 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום ומכשירים דומים | קבוצה 2- למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"|קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.59 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לקוטלי חרקים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "תאימות אלקטרומגנטית"|קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "תאימות אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.60 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לאמבטי עיסוי (ג'קוזי) ולאמבטי מרפא (ספא) | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"|למעט דרישות סעיף 202 "תאימות אלקטרומגנטית"|קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"לעניין דרישות סעיף 202 "תאימות אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.74 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום בטבילה | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"|קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.77 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכסחות-דשא המופעלות מרשת החשמל והמבוקרות על ידי הולך-רגל | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"|למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית",קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", |
| ת"י 900 חלק 2.80 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאווררים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"|קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.82 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות שעשועים ולמכונות לשירות אישי | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"|למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטיתקבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", |
| ת"י 900 חלק 2.85 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קיטור לגיהוץ בדים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "תאימות אלקטרומגנטית"|קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "תאימות אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.91 | בטיחות מכשרי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לגוזמי דשא המוחזקים ביד, גוזמי דשא המובלים מאחור וגוזמים לקיצוי דשא | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"|למעט דרישות סעיף 202 "תאימות אלקטרומגנטית"|קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"לעניין דרישות סעיף 202 "תאימות אלקטרומגנטית" |
| ת"י 938 חלק 3 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות | קבוצה 2 - למעט דרישת סעיף 5.1.1 "דרישת התאמה בהתפשטות" |קבוצה 3 - לעניין דרישת סעיף 5.1.1 "דרישת התאמה בהתפשטות" |
| ת"י 994 חלק 1 | מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה | קבוצה 2 - למעט מזגנים לשימושים מיוחדים (כגון: שימוש בתהליכים תעשייתיים, במתקני תקשורת, בצבא), למעט מזגנים מיוחדים לשימוש בכלי תחבורה למעט דרישות סעיף 203 בעניין "דרישות פעולה ושיטות מדידה עבור הספק קול" ולמעט דרישות סעיף 204 "תאימות אלקטרומגנטית" ||קבוצה 3 – לעניין מזגנים מיוחדים לשימוש בכלי תחבורה לעניין סעיף 203 בעניין "דרישות פעולה ושיטות מדידה עבור הספק קול"|לעניין דרישות סעיף 204 "תאימות אלקטרומגנטית"|קבוצה 4 - לעניין מזגנים לשימושים מיוחדים (כגון: שימוש בתהליכים תעשייתיים, במתקני תקשורת, בצבא)  |
| ת"י 1003 חלק 1.1 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - שיטות בדיקה | קבוצה 2 - לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית מעוטרים |קבוצה 3 - לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית לא מעוטרים |
| ת"י 1003 חלק 1.2 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - גבולות מותרים | קבוצה 2 - לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית מעוטרים |קבוצה 3 - לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית לא מעוטרים |
| ת"י 1003 חלק 3.2 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים - גבולות מותרים | קבוצה 2 - לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית מעוטרים |קבוצה 3 - לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית לא מעוטרים |
| ת"י 1038 חלק 2.1 | מפסק מגן משולב הפועל בזרם-דלף ובזרם-יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים: חלות הדרישות הכלליות על מפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה |   |
| ת"י 1048 | מוצרי טיפול בילדים - עריסות נישאות ומעמדים לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 1107 | התקני ריסון לילדים ברכב מנועי |   |
| ת"י 1144 | שסתום כדורי עשוי מתכת | קבוצה 2 - לעניין סעיף 202.5 "חומרים" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.|קבוצה 3 - למעט סעיף 202.5 "חומרים" לעמידה בדרישות ת"י 5452 עבור סעיף תכולת עופרת בלבד. |
| ת"י 1273 | מוצרים לשימוש ולטיפול בילד - "הליכונים" לתינוקות: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 1317 | ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב | קבוצה 2 - לעניין סעיף 5.1 "דרישות כימיות והיגיינה" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.|קבוצה 3 - למעט סעיף 5.1 "דרישות כימיות והיגיינה" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. |
| ת"י 1343 | צבעים ולכות - דרישות כלליות |   |
| ת"י 1347 | ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת | קבוצה 2 - לעניין סעיף 7.1 "דרישות כימיות והיגיינה" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.|קבוצה 3 - למעט סעיף 7.1 "דרישות כימיות והיגיינה" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. |
| ת"י 1417 | אבקות לניקוי כלים למדיח כלים: דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון |   |
| ת"י 1458 חלק 1.2 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר - דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך |   |
| ת"י 1458 חלק 2.2 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם - דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך |   |
| ת"י 1481 | לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש |   |
| ת"י 1505 חלק 1 | מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה |   |
| ת"י 1505 חלק 2 | מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי: מערכות אוסמוזה הפוכה |   |
| ת"י 1548 | מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים |   |
| ת"י 1605 חלק 1 | מגלשות מים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 1613 | קסדות מגן לרוכבי אופניים |   |
| ת"י 1735 חלק 4 | פלדה לדריכת בטון - גדילים |   |
| ת"י 1811 | שיטות ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל מכל מכללי העגילים המוחדרים לנקבים שנעשו בגוף האדם (פירסינג) ומפריטים המיועדים לבוא במגע ישיר וממושך עם העור |   |
| ת"י 1888 חלק 1 | מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים: עגלות בעלות מרכב ישיבה ועגלות בעלות מרכב שכיבה |   |
| ת"י 1888 חלק 2 | מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים: עגלות בעלות מרכב ישיבה לילדים שמשקלם גדול מ-15 ק"ג ועד 22 ק"ג |   |
| ת"י 1913 | לוחות כפיסי עץ מכוונים (OSB) |   |
| ת"י 2250 חלק 1 | פותח סתימות בצנרת ניקוז: דרישות לבטיחות, לאריזה ולסימון |   |
| ת"י 2302 חלק 1 | חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה |   |
| ת"י 4007 חלק 1 | ריהוט - מיטות קומתיים ומיטות גבוהות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות |   |
| ת"י 4272 | תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים - דרישות לבטיחות, אריזה וסימון |   |
| ת"י 4402 חלק 1.1 | פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטונים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגות 6060 ו-6063 - דרישות כלליות |   |
| ת"י 5111 חלק 1 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: כללי | קבוצה 2 – לעניין סעיף 5.2 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.קבוצה 3 – למעט סעיף 5.2 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. |
| ת"י 5111 חלק 2 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: צינורות | קבוצה 2 – לעניין סעיף 4.3 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבדקבוצה 3 – למעט סעיף 4.3 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד. |
| ת"י 5111 חלק 3 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: אבזרים | קבוצה 2 – לעניין סעיף 4.3 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבדקבוצה 3 – למעט סעיף 4.3 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד. |
| ת"י 5111 חלק 5 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: התאמת המערכת לייעודה |  קבוצה 2 –- לעניין עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן קבוצה 3 - למעט עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן  |
| ת"י 5113 | חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות |   |
| ת"י 5115 חלק 1 | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - דרישות בטיחות |   |
| ת"י 5115 חלק 2 | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - שיטות בדיקה |   |
| ת"י 5115 חלק 3 | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 5115 חלק 4 | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי - התקנה ותחזוקה |   |
| ת"י 5201 | חומרים להצתת פחמים או עץ, לשימוש במכשירי צלייה וקלייה ("מנגל", "ברביקיו", "גריל") - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 5378 | מתקני משחקים מתנפחים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 5433 חלק 1 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: כללי | קבוצה 2 - למעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ | לעניין סעיף 5.2 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד.קבוצה 3 - לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מלמעט סעיף 5.2 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד. |
| ת"י 5433 חלק 2 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: צינורות | קבוצה 2 - למעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מלעניין עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן |קבוצה 3 - לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מלמעט עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן  |
| ת"י 5433 חלק 3 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: אבזרים | קבוצה 2 - למעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ | לעניין עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן קבוצה 3 - לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מלמעט עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן  |
| ת"י 5433 חלק 5 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: התאמת המערכת לייעודה | קבוצה 2 - למעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ|לעניין עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן קבוצה 3 - לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מלמעט עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן  |
| ת"י 5434 חלק 1 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: כללי |  קבוצה 2 – לעניין סעיף 5.2 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד.קבוצה 3 – למעט סעיף 5.2 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד. |
| ת"י 5434 חלק 2 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: צינורות | קבוצה 2 - סעיף 4.3 influence on water intended for human consumption - עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד.קבוצה 3 – למעט סעיף 4.3 influence on water intended for human consumption - עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד. |
| ת"י 5434 חלק 3 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: אבזרים | קבוצה 2 - סעיף 4.3 influence on water intended for human consumption - עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד.קבוצה 3 – למעט סעיף 4.3 influence on water intended for human consumption - עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד. |
| ת"י 5434 חלק 5 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: התאמת המערכת לייעודה |  קבוצה 2 –- לעניין עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן קבוצה 3 - למעט עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן  |
| ת"י 6558 חלק 1 | בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים - דרישות בטיחות |   |
| ת"י 8098 | אופניים - דרישות בטיחות לאופניים לילדים קטנים |   |
| ת"י 10242 | אבזרי צנרת מתוברגים עשויים יצקת ברזל חשילה  | קבוצה 2 - לעניין סעיף 5.2.1 "הרכב כימי של ציפוי אבץ" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.|קבוצה 3 - למעט סעיף 5.2.1 "הרכב כימי של ציפוי אבץ" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. |
| ת"י 10255 | צינורות מפלדה לא מסוגסגת המתאימים לריתוך ולתבריג - תנאי אספקה טכניים | קבוצה 2 - לעניין סעיף 8.6 Dangers" substances" עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.|קבוצה 3 - למעט סעיף 8.6 Dangers" "substances עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. |
| ת"י 12227 חלק 1 | לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 13209 חלק 1 | אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי גב בעלי מסגרת |   |
| ת"י 13209 חלק 2 | אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכים |   |
| ת"י 13209 חלק 3 | אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי כריכות |   |
| ת"י 14036 | מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - נדנדות הקפצה לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 14988 חלק 1 | כיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות |   |
| ת"י 16128 | אופטיקה אופתלמית - שיטת ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל ממסגרות של משקפי ראייה וממשקפי שמש |   |
| ת"י 21003 חלק 1 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: כללי |  קבוצה 2 - לעניין סעיף 6.2 influence on water intended for human consumption - עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבדקבוצה 3 – למעט סעיף 6.2 influence on water intended for human consumption - עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד |
| ת"י 21003 חלק 2 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: צינורות | קבוצה 2 - לעניין סעיף 5.3 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד.קבוצה 3 – למעט סעיף 5.3 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד. |
| ת"י 21003 חלק 3 | מערכות צנרת רב שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: אבזרים | קבוצה 2 - סעיף 5.4 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד.קבוצה 3 – למעט סעיף 5.4 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד. |
| ת"י 21003 חלק 5 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: התאמת המערכת לייעודה |  קבוצה 2 –- לעניין עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן קבוצה 3 - למעט עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן  |
| ת"י 60095 חלק 1 | מצברי התנעה מטיפוס עופרת-חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 60245 חלק 1 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: דרישות כלליות |   |
| ת"י 60245 חלק 2 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: שיטות בדיקה |   |
| ת"י 60245 חלק 3 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים מבודדים בסיליקון עמידים בחום |   |
| ת"י 60245 חלק 4 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: פתילים וכבלים גמישים |   |
| ת"י 60245 חלק 7 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים מבודדים בגומי אתילן-ויניל אצטט עמידים בחום |   |
| ת"י 60245 חלק 8 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: פתילים ליישומים הדורשים גמישות גבוהה |   |
| ת"י 60601 חלק 1 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים | קבוצה 2 - מכשירים רפואיים שעל פי הדרקטיבה האירופאית מסווגים ב – Class2+Class3קבוצה 3 - מכשירים שעל פי הדרקטיבה האירופאית מסווגים ב -Class 1  |
| ת"י 60601 חלק 2.1 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מאיצי אלקטרונים בתחום מ- MeV 1 ועד MeV 50 |   |
| ת"י 60601 חלק 2.2 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לניתוח הפועל בתדר גבוה ושל אבזרים לניתוח הפועלים בתדר גבוה |   |
| ת"י 60601 חלק 2.3 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים | קבוצה 2 - מכשירים רפואיים שעל פי הדרקטיבה האירופאית מסווגים ב – Class2+Class3קבוצה 3 - מכשירים שעל פי הדרקטיבה האירופאית מסווגים ב -Class 1  |
| ת"י 60601 חלק 2.4 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מפעמים (דפיברילטורים) לבביים |   |
| ת"י 60601 חלק 2.5 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לטיפול פיזיותרפי בגלים על-קוליים | קבוצה 2 - מכשירים רפואיים שעל פי הדרקטיבה האירופאית מסווגים ב – Class2+Class3קבוצה 3 - מכשירים שעל פי הדרקטיבה האירופאית מסווגים ב - Class 1  |
| ת"י 60601 חלק 2.6 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד רפואי הפועל סגלי-מיקרו |   |
| ת"י 60670 חלק 1 | תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות |   |
| ת"י 60730 חלק 2.7 | אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי זמן |   |
| ת"י 60745 חלק 2.1 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למקדחות ולמקדחות-הולם | קבוצה 2 – למעט דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיותקבוצה 3 – לעניין דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות |
| ת"י 60745 חלק 2.3 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, למלטשות ולמשחקות דסקה | קבוצה 2 – למעט דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיותקבוצה 3 – לעניין דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות |
| ת"י 60745 חלק 2.12 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למרטטות בטון | קבוצה 2 – למעט דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיותקבוצה 3 – לעניין דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות |
| ת"י 60745 חלק 2.13 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי שרשרת | קבוצה 2 – למעט דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיותקבוצה 3 – לעניין דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות |
| ת"י 60745 חלק 2.15 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לגוזמי שיחים (גדר חיה) | קבוצה 2 – למעט דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיותקבוצה 3 – לעניין דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות |
| ת"י 60898 חלק 1 | אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים | קבוצה 2 - למעט התוספת הלאומית לסעיף 5.3.4.1 "Standard values up to and including 10000 A" והתוספת הלאומית לסעיף 1.Scope J מתוך Annex J |קבוצה 3 - לעניין התוספת הלאומית לסעיף 5.3.4.1 "Standard values up to and including 10000 A" והתוספת הלאומית לסעיף 1. Scope J מתוך Annex J |
| ת"י 60898 חלק 2 | אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים ובזרם ישר |   |
| ת"י 61008 חלק 1 | מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בלא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות | קבוצה 2 - למעט התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification" |קבוצה 3 - לעניין התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification" |
| ת"י 61009 חלק 1 | מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר (מפסקי מגן משולבים), המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות | קבוצה 2 - למעט התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification" |קבוצה 3 - לעניין התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification" |
| ת"י 61084 חלק 1 | מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות כלליות |   |
| ת"י 61084 חלק 2.1 | מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות מיוחדות למערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל, המיועדות להרכבה על קירות ועל תקרות |   |
| ת"י 61386 חלק 21 | מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות - מערכות מובלים קשיחים |   |
| ת"י 61386 חלק 22 | מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות - מערכות מובלים כפיפים |   |
| ת"י 61558 חלק 1 | בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות כלליות ובדיקות |   |
| ת"י 61558 חלק 2.4 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאים מבדדים |   |
| ת"י 61558 חלק 2.6 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאי בטיחות מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאי בטיחות מבדדים |   |
| ת"י 61558 חלק 2.7 | בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות ובדיקות לשנאים וספקי כוח לצעצועים |   |
| ת"י 62133 חלק 1 | תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים לא-חומציים אחרים - דרישות בטיחות עבור תאים נטענים ניידים ואטומים ועבור סוללות העשויות מהם, לשימוש ביישומים ניידים: מערכות ניקל |   |
| ת"י 62133 חלק 2 | תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים לא-חומציים אחרים - דרישות בטיחות עבור תאים נטענים ניידים ואטומים ועבור סוללות העשויות מהם, לשימוש ביישומים ניידים: מערכות ליתיום |   |
| ת"י 62368 חלק 1 | ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות | קבוצה 2 –לעניין ספקי כח חיצוניים , למעט הדרישות של סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות *בטובין הנ"ל המסווגים לקבוצה 3* קבוצה 3 – למעט ספקי כח חיצוניים  *למעט ספקי כח חיצוניים (פרט לדרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות המסווגים לקבוצה 3 )*למעט ספקי כח לציוד טכנולוגית המידע , שהספקם מעל 3000 וואט  |קבוצה 4 - לעניין ספקי כח לציוד טכנולוגית המידע, שהספקם מעל 3000 וואט. |
| ת"י 62841 חלק 1 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות כלליות | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 7 "Classification" ולמעט דרישות התוספת הלאומית שבסעיף  24.1.201 "Supply connections and external flexible cords"|למעט דרישות סעיף 4.204 -פליטת הפרעות אלקטרומגנטיותקבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 7 "Classification" ולעניין דרישות התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 "Supply connections and external flexible cords"לעניין דרישות סעיף 4.204 -פליטת הפרעות אלקטרומגנטיות |
| ת"י 62841 חלק 2.2 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למברגים ולמפתחות-הולם המוחזקים ביד | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 62841 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא 2,3  |
| ת"י 62841 חלק 2.4 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחקות ומלטשות (למעט מטיפוס דיסקה) המוחזקות ביד | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 62841 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא 2,3  |
| ת"י 62841 חלק 2.5 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורים עגולים המוחזקים ביד | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 62841 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא 2,3  |
| ת"י 62841 חלק 2.8 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים המוחזקים ביד | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 62841 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא 2,3  |
| ת"י 62841 חלק 2.9 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למברזים ולמחרוקות המוחזקים ביד | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 62841 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא 2,3  |
| ת"י 62841 חלק 2.11 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי הלוך ושוב המוחזקים ביד | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 62841 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא 2,3  |
| ת"י 62841 חלק 2.14 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למקצעות המוחזקות ביד | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 62841 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא 2,3  |
| ת"י 62841 חלק 2.17 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות לכרסומות המוחזקות ביד | על המוצר חלות גם דרישות ת"י 62841 חלק 1, על פי חלוקת סעיפיו השונים בין קבוצות היבוא ובהתאמה להימצאות תקן זה בקבוצת יבוא 2,3  |
| ת"י 71452 חלק 1 | מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): כללי | קבוצה 2 – לעניין סעיף 4.2 special requirement for compounds or formulations in contact with drinking water - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.קבוצה 3 – למעט סעיף 4.2 special requirement for compounds or formulations in contact with drinking water - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. |
| ת"י 71452 חלק 2 | מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): צינורות | קבוצה 2 –לעניין עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן קבוצה 3 - למעט עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן  |
| ת"י 71452 חלק 3 | מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): אביזרים | קבוצה 2 –- לעניין עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן קבוצה 3 - למעט עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן  |
| ת"י 71452 חלק 5 | מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): התאמת מערכת לייעודה | קבוצה 2 –- לעניין עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן קבוצה 3 - למעט עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן  |
|  |  |  |
|  |  |  |