| ‏‏**משרד הכלכלה והתעשייה**  **מינהל התקינה** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי** | | | | | | | | | |
| **הבדיקות הנדרשות לקביעת התאמת טובין מיובאים לתקן רשמי**  **ע"פ סעיף 2ז(ד) לפקודת הייבוא והייצוא** | | | | | | | | | |
| **נספח ש' - תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים לדרישות תקן ישראלי רשמי** | | | | | | **ת"י 1 -62368**  **ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות** | | | |
| תאריך אישור**:** | | | | בתוקף מיום: **11/03/2019** | | מהדורה**:** **נובמבר 2018** | |  |
| 1. **כללי**    1. **תחום הנספח:**       1. בנספח זה מפורטים הוראות ותנאים מיוחדים לביצוע בדיקות הנדרשות לקביעת התאמה של ציוד שמע / חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת (להלן: הטובין) לתקן רשמי, לצורך קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה כנדרש בפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979 (להלן – הפקודה), צו ייבוא חופשי ובהתאם לסמכות הממונה על התקינה לפי סעיף 2ז(ד) לפקודה ו"הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי" (להלן-הנחיות והוראות הממונה).       2. אם יש ניגוד בין ההוראות שבנספח זה לבין הנחיות והוראות הממונה על התקינה, יחולו על הטובין הוראות והנחיות הממונה על התקינה.    2. **מסמכים ישימים:**       1. ת"י 62368 חלק 1 - ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת, נובמבר 2018.       2. הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי (להלן- "הנחיות והוראות הממונה").       3. רשימת שייוך תקנים רשמיים לקבוצות   (הרשימה תוחלף על ידיי צו קבוצות יבוא – הצו נמצא בשלבי טיוטה נכון ליום פרסום נספח ש' זה ) [לחיפוש קבוצות יבוא של תקנים](http://www.economy.gov.il/standartization/Import/Pages/ImportCategories.aspx).       4. הוראות הממונה על התקינה בעניין מעבדות בדיקה על-פי הפקודה צו ייבוא חופשי, על עדכוניו.    3. **סיווג לקבוצות:**   סיווג של הטובין לפי קבוצות ייבוא נא לבדוק בקישור [לחיפוש קבוצות יבוא של תקנים](http://www.economy.gov.il/standartization/Import/Pages/ImportCategories.aspx) .   * 1. **הגדרת דגם ומשפחת דגמים:**      1. "דגם" (של מוצר)- גרסה חד חד ערכית של מוצר המאופיינת על ידי האלמנטים הבאים:תכן מוגדר אחד המגדיר את החומרים שממנו הוא עשוי ורכיבים עיקריים, מיוצר בתהליך ייצור אחד ע"י יצרן אחד, בארץ ייצור אחת , באתר יצור אחד , המסומן על ידי היצרן כדגם אחד (עם סימן).      2. "משפחת דגמים" או "משפחה" - כמשפחת דגמים ייחשבו מספר דגמים של טובין הזהים במרבית תכונותיהם ורכיביהם העיקריים , אך נבדלים זה מזה במספר תכונות שאינן מהותיות ואשר אין להן השלכות על התאמה לת"ר .      3. בנספח זה , משפחת דגמים תחשב כדגמים זהים הנבדלים זה זה מזה בצבעם, בעיצובם ובשם הדגם שלהם, בלבד.   2. **תיק מוצר**      1. "תיק המוצר" - תיעוד המגדיר את המוצר באופן חד משמעי, כגון: תיאור מילולי של הדגם או משפחת הדגמים, ארץ מקור,אתר הייצור , שם המותג, קטלוג, צילומים, שרטוטים, מסמכים טכניים כגוןSDS , אישורי עמידה בתקנים ורגולציות , שם יצרן, מק"ט יצרן, פרטי היבואן, תקנים רשמיים החלים עליו , כמפורט ב"הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי".      2. לפני ביצוע בדיקת הדגם, על היבואן להעביר למעבדת הבדיקה את המסמכים הדרושים להגדרה מלאה וחד משמעית של המוצר. התיעוד ישמש לתיאור המוצר בתעודת בדיקת הדגם ולצורך בדיקות זיהוי,אבחון והשוואה.      3. תעודת הבדיקה של הדגם תכלול תיאור מלא וחד משמעי של המוצר, הכולל גם את כל פרטי הסימון הנדרשים לפי סעיף 4.1.15 של התקן הישראלי ת"י 62368 חלק 1 ואת רשימת הרכיבים העיקריים. תעודת בדיקת הדגם, המסמכים ותמונות המוצר וכל תעודות בדיקה נוספות (בדיקות ש' במסגרת בדיקה ואישור משלוחים), יצורפו לתיק המוצר.   כל התיעוד הנ"ל ישמר במערכת של מעבדת בדיקה , במקביל , על היבואן לשמור על תיק מוצר לדגם בהתאם להוראות הפקודה.   1. **בדיקת דגם - בדיקה מלאה**     1. **תדירות הביצוע**: אחת לחיי דגם לכל דגם או משפחת דגמים ובהתאם להוראתו והנחיות הממונה על התקינה – אישור דגם.    2. **חלוקה למנות ודגימה:**   כאשר הבדיקה מבוצעת על דוגמא מהמשלוח, מחלקים את הטובין שבמשלוח למנות של דגם ו/או משפחות דגמים. דוגמים אקראית דוגמא אחת מכל מנת דגמים ו/או מנת משפחת דגמים, באופן שיבטיח כי ניתן להשליך את ממצאי הבדיקה על כל שאר הדגמים שבמשפחה.  כאשר מבוצעת בדיקה במסגרת יוזמת לקוח תינטל ותיבדק הדוגמא שנמסרה על ידי הלקוח.   * 1. **היקף הבדיקה:** בדיקת התאמה לכל סעיפי ת"י 1 -62368 הישימים אשר חלה עליהם רשמיות.  1. **בדיקת משלוח** **– בדיקה מלאה/בדיקת דגם או בדיקה חלקית/בדיקת ש'**     1. **תדירות ביצוע:**        1. בדיקה מלאה/בדיקת דגם - בהתאם להוראות נספח זה .       2. בדיקה חלקית/בדיקת ש' - כל משלוח ובכפוף להנחיות והוראות הממונה .    2. **דגימה:** מחלקים את הטובין שבמשלוח לקבוצות דגמים ו/או משפחות דגמים.       1. בדיקת דגם – הדגימה תבוצע בהתאם להוראות נספח זה .       2. בדיקה חלקית /בדיקת ש' - דוגמים אקראית יחידה אחת של דגם מייצג מכל קבוצת דגמים ו/או ממשפחת דגמים הקיימים במשלוח .    3. **הבדיקות:**       1. **בדיקת זיהוי ונטילה:** בדיקת זיהוי שמטרתה לאמת כי הטובין המיובאים במשלוח זהים לאלו המוצהרים במסמכי הייבוא (חשבון ספק , שטר מטען וכדומה) , בחירה ונטילת המוצרים לבדיקה תבוצע על פי הוראות נספח זה.       2. **בדיקת דגם להתאמה לסעיפי התקן הרשמיים :** לפי הוראות נספח זה .       3. **בדיקת ש'- בדיקות חלקיות לפי סעיפי התקן:** המוצר שנדגם ייבדק להתאמה לסעיפים הבאים של התקן הישראלי ת"י **1 -62368 :**      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | סעיף | 4.1.15 | - | סימון והוראות | | סעיף | 5.4.9.2 | - | בדיקת חוזק חשמלי , בדיקות שגרה | | סעיף | 5.6.6 | - | התנגדות מערכת רציפות הארקת המגן | | סעיף | 5.5 | - | רכיבים כאמצעי הגנה (בחינה בלבד) | | סעיף | G.4.2 | - | מחברים לזינה (בחינה בלבד) | | סעיף | G.7 | - | פתיל זינה (בחינה בלבד) |  * 1. **אי התאמה**:      1. אי התאמה בבדיקת זיהוי – במידה ומתקיימת אי התאמה בבדיקת הזיהויי, רשאי מנהל מעבדת הבדיקה להחליט על המשך תהליך אישור המשלוח ובכלל זה על ביצוע בדיקת דגם , או בדיקת סעיפים קריטים אחרים או אלה הקשורים לאי התאמה. במקרה של אי התאמה המקימה עילה להפרת אמון בהתאם לסעיף 1.3.1 וסעיף 1.3.2 של פרק 8 בהוראת הממונה , ידווח על כך מנהל המעבדה לממונה על התקינה ויפעל על פי הנחיות והוראות הממונה.      2. אי התאמה באישור המשלוח – במידה ומתקיימת בבדיקת המשלוח אי התאמה לאחד מדרישות התקן תחשב כאי התאמה של כל קבוצת הטובין שבמשלוח ותחייב בסילוק ליקויים. במקרה של אישור המשלוח המקים עילה להפרת אמון בהתאם לסעיף 1.3.1 וסעיף 1.3.3 של פרק 8 בהוראת הממונה , ידווח על כך מנהל המעבדה לממונה על התקינה ויפעל על פי הנחיות והוראות הממונה.   **4. תנאים מיוחדים**   * 1. אם נמצאו ליקויים בבדיקת משלוח (בדיקה חלקית, בדיקת ש' וכודומה), רשאי מנהל של מעבדת בדיקה, במשלוח הבא של הטובין, להחליט לבדוק מדגם גדול יותר, או לבדוק תכונות נוספות הקשורות לתכונות שבהן נמצאה אי ההתאמה.   2. כאשר קיימת דרישה לבדיקת דגם הדומה לדגם או משפחת דגמים שלגביהם קיים אישור דגם בתוקף , ניתן להסתפק בבדיקה של השפעת השוני מהדגם המאושר , הבדיקה תבוצע בהתאם לנדרש בסעיפי בדיקה חלקית/ בדיקת ש' בנספח זה וסעיפי בדיקה נוספים בהתאם להחלטת ראש מעבדת הבדיקה. | | | | | | | | | |
| **מאושר** | | **יעקב וכטל, הממונה על התקינה**  **תאריך\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  | |